# Ansluta ILT Base Station till en styrenhet

Nedan visas flera sätt att ansluta ILT Base Station till en eller flera Power Focus styrenhet(er).

## Ansluta Power Focus 6000 med en Direct Ethernet-anslutning

En ILT Base Station och en Power Focus 6000 -styrenhet kan anslutas direkt med en Ethernet-kabel.

1. Använd en Ethernet-kabel och anslut Ethernet-porten (M12 D-kodad) på ILT Base Station till Ethernet-porten (RJ45) på styrenheten för Power Focus 6000.

2. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du Konfiguration, sedan Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

3. Välj Anslutningstyp och sedan Ethernet.

4. Välj Konfigurera anslutning, ange IP-adress och Port för öppet protokoll i Power Focus 6000.

5. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration och därefter Anslutning till styrenhet. Ställ in en IP-adress manuellt för ILT Base Station inom samma intervall som IP-adressen för Power Focus 6000 -styrenheten.

## Ansluta till Power Focus 6000 via COM-port

En ILT Base Station och en Power Focus 6000-styrenhet kan anslutas direkt med en Ethernet-kabel och en adapterkabel.

1. Använd en Ethernet-kabel och en adapterkabel och anslut Ethernet-porten (M12 D-kodad) på ILT Base Station till COM-port A eller B på styrenheten för Power Focus 6000.

2. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du Konfiguration, sedan Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

3. Välj Anslutningstyp och sedan Ethernet.

4. Välj Konfigurera anslutning, ange IP-adress och Port för öppet protokoll i Power Focus 6000.

5. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration och därefter Anslutning till styrenhet. Ange en IP-adress manuellt för ILT Base Station inom samma intervall som IP-adressen för Service Ethernet-porten på styrenheten för Power Focus 6000.

## Ansluta Power Focus 6000 via infrastrukturnätverk

En ILT Base Station och en Power Focus 6000-styrenhet kan anslutas till ett infrastrukturnätverk.

1. Använd en Ethernet-kabel och anslut Ethernet-porten (M12 D-kodad) på ILT Base Station till nätverksinfrastrukturen.

   Kontrollera att Power Focus 6000-styrenheten redan är ansluten till nätverket.

2. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du Konfiguration, sedan Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

3. Välj Konfigurationstyp och sedan Ethernet.

4. Välj Konfigurera anslutning och ange IP-adress och port för öppet protokoll för Power Focus 6000.

5. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du System och sedan Nätverk.
   Du kan antingen ställa in IP-adressen manuellt för ILT Base Station inom samma intervall som Power Focus 6000 -styrenhetens IP-adress. Om nätverket har DHCP-kapacitet väljer du DHCP.

6. Ställ in lämplig subnätmask.

7. Ställ in lämplig gateway-adress.

## Ansluta till Power Focus 4000 via Direct Ethernet

En ILT Base Station och en Power Focus 4000-styrenhet kan anslutas direkt med en Ethernet-kabel.

En Crossover Ethernet-kabel måste användas för att ansluta till en Power Focus 4000-styrenhet. En Ethernet-kabel av standardtyp kommer inte att fungera.

En Power Focus 4000-anslutning via en switch eller hubb har särskilda krav på typ av Ethernet-kabel. Se nedan för mer information.

1. Använd en Crossover Ethernet-kabel och anslut Ethernet-porten (M12 D-kodad) på ILT Base Station till Ethernet-porten (RJ45) på styrenheten för Power Focus 4000.

2. Från skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, sedan en Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

3. Välj Anslutningstyp och sedan Ethernet.

4. Välj Konfigurera anslutning och ange IP-adress och port för öppet protokoll för Power Focus 4000.

5. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration och därefter Anslutning till styrenhet. Ställ in en IP-adress manuellt för ILT Base Station i samma intervall som IP-adressen för Power Focus 4000 -styrenheten.

## Ansluta till Power Focus 4000 via Direct Serial-anslutning

En ILT Base Station och en Power Focus 4000 -styrenhet kan anslutas direkt med en seriekabel.

1. Anslut COM-porten (M8) på ILT Base Station och serieporten (RS232) på Power Focus 4000 -styrenheten med en seriekabel.

2. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du Konfiguration, sedan Virtuell station och därefter Inställningar för styrenhet. Välj Anslutningstyp och sedan RS232.

## Ansluta till Power Focus 4000 via omkopplare, hubb eller infrastruktur

En ILT Base Station kan anslutas till Power Focus 4000 via ett infrastrukturnätverk, en switch eller en hubb. Anslut både ILT Base Station och Power Focus 4000-styrenheten till samma nätverk med Ethernet-kablar.

1. Använd en Ethernet-kabel och anslut Ethernet-porten (M12 D-kodad) på ILT Base Station till nätverksinfrastrukturen.

   Kontrollera att styrenheten redan är ansluten till nätverket.

   Om en switch används mellan ILT Base Station och Power Focus 4000 -styrenheten ska du använda en vanlig Ethernet-kabel. Om en hubb används mellan ILT Base Station och Power Focus 4000 -styrenheten ska du använda en crossover-Ethernet-kabel.

   RBU måste vara Silver eller högre. Kontakta närmaste representant för Atlas Copco Industrial Technique AB om du har frågor.

2. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du Konfiguration, sedan Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

3. Välj Anslutningstyp och sedan Ethernet.

4. Välj Konfigurera anslutning och ange IP-adress och port för öppet protokoll för Power Focus 6000.

5. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du System och sedan Nätverk.
   Du kan antingen ställa in IP-adressen manuellt för ILT Base Station samma intervall som Power Focus 4000 -styrenhetens IP-adress. Om nätverket har DHCP-kapacitet väljer du DHCP.

6. Ställ in lämplig subnätmask.

7. Ställ in lämplig gateway-adress.

## Ansluta till ICB eller IT med integrerad styrenhet via infrastrukturnätverk

ILT Base Station och ett ICB- eller IT-verktyg med integrerad styrenhet kan anslutas till ett infrastrukturnätverk.

1. Anslut Ethernet-porten (M12 D-kodad) på ILT Base Station till nätverkets infrastruktur med en Ethernet-kabel.

   Kontrollera att ICB- eller ITB-verktyget med den integrerade styrenheten redan är anslutet till nätverket.

2. På skärmbilden Hem i ILT Base Station väljer du Konfiguration. Välj sedan en Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

3. Välj Anslutningstyp och sedan Ethernet.

4. Välj Konfigurera anslutning och ange IP-adress och port för öppet protokoll för verktyget.

5. På skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du System och sedan Nätverk.
   Ange IP-adressen manuellt för ILT Base Station inom samma intervall som verktygets IP-adress. Om nätverket har DHCP-kapacitet väljer du DHCP.

6. Ställ in lämplig subnätmask.

7. Ställ in lämplig gateway-adress.

## Ansluta till SQS (3.5) eller till Smart AMS (1.3)

Skapa en anslutning till SQS eller Smart AMS genom att ange IP-adressen till ILT-basstationen tillsammans med ILT-lösenordet. Anslutningen skapas automatiskt.

Standardlösenordet för ILT är 123. För mer information, se Ändra lösenordet.

Minimiversionen som krävs för anslutningen till ILT är: SQS 3.5 och Smart AMS 1.3.

För mer information, se SQS eller dokumentationen för Smart AMS.