# Ställa in orienteringsgränsvärden inom ett område

Med den här inställningen kan verktyget använda verktygsorientering (vrid- och stigningsaxlar) som kriterier när verktyget ska aktiveras och inaktiveras. Orienteringsinställningen kan definieras manuellt eller genom ett inlärningsläge.

Verktyget kan bara mäta två rotationsaxlar. På grund av begränsningar i sensorteknik går det inte att detektera rotation runt jordens gravitationsvektor (giraxel).

Rotationsaxlar för vinkelverktyg

A | Vridning | B | Stigning
C | Gir |  |

Rotationsaxlar för pistolverktyg

A | Vridning | B | Stigning
C | Gir |  |

## Stigning

Rotationsvinkeln mellan verktygets hylsaxel och ett vertikalt plan. Värden: mellan -90° och 90°.

Stigning för vinkelverktyg

I videon nedan visas ett exempel på stigning i vinkelverktyg.

Stigning för pistolverktyg

## Vridning

Rotationsvinkeln runt verktygshylsans centrumaxel. Värden: mellan -180° och 180°.

Vid ±90° går det inte att mäta vridning.

Vridning för vinkelverktyg

I videon nedan visas ett exempel på vridning i vinkelverktyg.

Ställa in orienteringsgränsvärden inom ett område

1. På skärmbilden Redigera område väljer du Orientering.

2. Markera kryssrutan för Använd orientering, så visas fler alternativ.

3. Du kan antingen ställa in orienteringen manuellt eller använda funktionen Lär in orientering.

Ställa in verktygets orientering med hjälp av orienteringsinlärning

1. Välj Lär orientering.

2. Välj en fördröjningstid genom att trycka på Tidsfördröjning. Alternativen är: Ingen (standardvärde), 5 sekunder, 10 sekunder, eller 15 sekunder.

3. Placera verktyget med rätt orientering och tryck på Starta kalibrering.

Om du vill justera orienteringsinställningarna, om så behövs, följer du samma rutin som vid manuell inställning av orienteringen.

Ställa in orienteringen manuellt

1. Välj Orientering – vridning (roll), ange värdet och tryck sedan på OK.

2. Välj Orientering – stigning (pitch), ange värdet och tryck sedan på OK.

3. Välj Tolerans – vridning (roll), ange värdet och tryck sedan på OK. Toleransen för vridning är ±30°.

4. Välj Tolerans – stigning (pitch), ange värdet och tryck sedan på OK. Toleransen för stigning är ±15°.

Relevant information

- Byta namn på ett område
- Redigera ett område
- Skapa ett nytt område
- Ställa in områdets prioritet
- Ställa in verktygets avståndsgränser inom ett område
- Ta bort ett område