# Praca ze stacjami wirtualnymi w ILT Base Station

Jedna ILT Base Station [Stacja bazowa ILT] może połączyć się z maksymalnie sześcioma narzędziami. Narzędzia te mogą być podłączone do sterownika Power Focus 6000 6000 i/lub do Power Focus 4000 i/lub do narzędzia ICB lub ITB ze zintegrowanym sterownikiem. Te połączenia są wykonywane za pośrednictwem stacji wirtualnych, które muszą zostać utworzone w ILT Base Station [Stacja bazowa ILT].

Każda ze stacji wirtualnych ILT Base Station [Stacja bazowa ILT] musi zostać podłączona do:

- Znacznika narzędzia ILT. Więcej informacji, patrz Konfiguracja znaczników narzędzi ILT [Konfiguracja znaczników narzędzia ILT].

- Sterownika Power Focus . Więcej informacji, patrz Podłączanie stacji bazowej ILT do sterownika [Podłączanie stacji bazowej ILT do sterownika.].

W tej sekcji

- Tworzenie wirtualnych stacji w ILT Base Station
- Zmianie nazwy wirtualnej stacji