# Konfigurieren der Controller-Einstellungen

Wird eine Ethernet-Verbindung verwendet, wählen Sie Ethernet als Verbindungstyp im Menü Controller-Anschluss aus. Unter Verbindung konfigurieren sind die IP und der Port des Power Focus-Controllers angegeben.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus.

2. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend eine der folgenden Optionen aus:

   - Ethernet: verwenden Sie diese Option, wenn eine Ethernet-Verbindung genutzt wird.

   - RS232: verwenden Sie diese Option, wenn eine Verbindung mittels seriellem Kabel genutzt wird.

   - SQS: verwenden Sie diese Option, wenn eine Ethernet-Verbindung mit SQS genutzt wird.

   - Offline: diese Option wird nur für Vorführungszwecke verwendet und hat keine Einstellungen.

## Konfigurieren der Ethernet-Einstellungen

Eingabe der Power Focus-IP

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Controller-Einstellungen Verbindung konfigurieren aus.

2. Wählen Sie Power Focus-IP aus, geben Sie die korrekte IP-Nummer ein und wählen Sie anschließend zur Bestätigung OK aus.

Eingabe des Power Focus-Ports

3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Controller-Einstellungen Verbindung konfigurieren aus.

4. Wählen Sie Power Focus-Port aus, geben Sie die korrekte Port-Nummer ein und wählen Sie anschließend zur Bestätigung OK aus.

## Konfigurieren der RS232-Einstellungen

Eingabe der Baudrate

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Controller-Einstellungen Verbindung konfigurieren aus.

2. Wählen Sie Baudrate aus, geben Sie die korrekte Nummer ein und wählen Sie anschließend zur Bestätigung OK aus.