# Настройка пределов ориентации инструмента в области

Эта настройка позволяет инструменту использовать ориентацию инструмента (по продольной и поперечной оси) в качестве критерия момента включения и отключения инструмента. Данную настройку ориентации можно определить вручную или при помощи режима обучения.

Инструмент может измерять только две оси вращения. По причине ограничений технологии датчика вращение вокруг вектора гравитации Земли (ось рыскания) определить невозможно.

Оси вращения для угловых инструментов

A | Продольная | B | Поперечная
C | Рыскание |  |

Оси вращения инструментов с пистолетной рукояткой

A | Продольная | B | Поперечная
C | Рыскание |  |

## Поперечная

Угол вращения между осью головки инструмента и вертикальной плитой. Значения: от -90° до 90°.

Вращение вокруг поперечной оси угловых инструментов

На приведенном ниже видео демонстрируется пример вращения вокруг поперечной оси угловых инструментов.

Вращение вокруг поперечной оси инструментов с пистолетной рукояткой

## Продольная

Угол вращения вокруг оси центра головки инструмента. Значения: от -180° до 180°.

При вращении вокруг поперечной оси ± 90° вращение вокруг продольной оси измерить невозможно.

Вращение вокруг продольной оси угловых инструментов

На приведенном ниже видео демонстрируется пример вращения вокруг продольной оси угловых инструментов.

Настройка пределов ориентации инструмента в области

1. На экране Edit Area (Редактировать область) выберите Orientation (Ориентация).

2. Отметьте ячейку Use Orientation (Использовать ориентацию), после чего отобразится больше опций.

3. Выберите настройку ориентации вручную или используйте функцию Учебная ориентация.

Настройка ориентации инструмента при помощи учебной ориентации

1. Выберите Teach orientation (Учебная ориентация).

2. Выберите время задержки, коснувшись Time delay (Время задержки). Доступные варианты: Отсутствует (значение по умолчанию), 5 секунд, 10 секунд или 15 секунд.

3. Поместите инструмент в правильной ориентации и нажмите Start calibration (Начать калибровку).

Для корректировки настроек ориентации, в случае необходимости, выполняйте такую же процедуру, что и для настроек ориентации вручную.

Настройка ориентации вручную

1. Выберите Orientation - roll (Ориентация – вокруг продольной оси), введите значение и нажмите OK.

2. Выберите Orientation - pitch (Ориентация – вокруг поперечной оси), введите значение и нажмите OK.

3. Выберите Tolerance - roll (Допуск– вокруг продольной оси), введите значение и нажмите OK. Допуск вращения вокруг продольной оси составляет ±30°.

4. Выберите Tolerance - pitch (Допуск – вокруг поперечной оси), введите значение и нажмите OK. Допуск колебания вокруг поперечной оси составляет ±15°.

Требуемая информация

- Изменение имени области
- Настройка пределов расстояния инструмента в области
- Настройка приоритета области
- Редактирование области
- Создание новой области
- Удаление области