# Настройка таймаутов

Таймаут представляет собой время задержки, после которой инструмент покидает или входит в определенную область до отправки команды Disable Tool (Выключить инструмент) в контроллер. Рекомендуется использовать небольшой таймаут во избежание отправки ненужных команд открытого протокола, когда инструмент находится на границе области.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем выберите Controller settings (Настройки контроллера).

2. Выберите Timeouts (Таймауты) и затем выберите T/O Dsbl. tool (Таймаут отключения инструмента).

3. Введите таймаут в миллисекундах и нажмите OK для подтверждения.

Рекомендуется использовать значения таймаута от 100 до 1000 миллисекунд.