# Conectando a Estação-base ILT a um Controlador

A seguir estão diversas maneiras diferentes de conectar a ILT Base Station (Estação-base ILT) a um único ou diversos controladores Power Focus.

## Conectando o Power Focus 6000 por meio de uma conexão de rede direta

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 6000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede.

1. Usando um cabo de rede, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma porta Ethernet (RJ45) no controlador Power Focus 6000.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página Inicial selecione Sistema e depois selecione Rede. Defina manualmente um endereço IP para a ILT Base Station dentro do mesmo intervalo que o do endereço IP do controlador Power Focus 6000.

## Conectando ao Power Focus 6000 via Porta COM

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 6000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede e um Cabo Adaptador.

1. Usando um cabo de rede e um cabo Adaptador, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station à Porta Com A ou B no controlador Power Focus 6000.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página Inicial selecione Sistema e depois selecione Rede. Defina manualmente um endereço de IP para a ILT Base Station no mesmo intervalo que o do endereço de IP da porta de Ethernet de Serviço no controlador Power Focus 6000.

## Conectando ao Power Focus 6000 via rede de infraestrutura

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 6000 podem ser conectados a uma rede de infraestrutura.

1. Usando um cabo de rede, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma infraestrutura de rede.

   O controlador Power Focus 6000 já deve estar conectado à rede.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de configuração e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de Protocolo Aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Sistema e depois selecione Rede.
   Ou, manualmente, defina o Endereço IP da ILT Base Station dentro do mesmo intervalo do endereço IP do controlador Power Focus 6000 ou, se a rede tiver um recurso DHCP, selecione DHCP.

6. Defina a máscara de sub-rede adequada.

7. Defina o endereço gateway adequado.

## Conectando o Power Focus 4000 por meio de uma conexão Ethernet direta

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 4000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede.

Um cabo de rede par trançado deve ser usado para conectar a um controlador Power Focus 4000. Um cabo de rede padrão direto não funcionará.

Uma conexão Power Focus 4000 usando um switch ou um hub apresenta requisitos especiais referentes ao tipo de cabo de rede. Consulte a seguir para obter mais informações.

1. Usando um cabo de rede par trançado, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma porta Ethernet (RJ45) no controlador Power Focus 4000.

2. Na tela Página Inicial, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de protocolo aberto do Power Focus 4000.

5. Na tela Página Inicial selecione Sistema e depois selecione Rede. Defina manualmente um endereço IP para a ILT Base Station dentro do mesmo intervalo que o do endereço IP do controlador Power Focus 4000.

## Conectando o Power Focus 4000 por meio de uma conexão Serial Direta

A ILT Base Station e um controlador Power Focus 4000 podem ser conectados diretamente utilizando um cabo de rede.

1. Conecte a porta COM (M8) na ILT Base Station e a porta serial (RS232) no controlador Power Focus 4000 com um cabo serial.

2. Na Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione RS232.

## Conectando a um Power Focus 4000 via switch, hub ou infraestrutura

A ILT Base Station pode ser conectada a um controlador Power Focus 4000 via uma rede de infraestrutura, a um switch ou a um hub. Conecte a ILT Base Station e o controlador Power Focus 4000 à mesma rede usando cabos de rede.

1. Usando um cabo de rede, conecte a porta Ethernet (M12, código D) na ILT Base Station a uma infraestrutura de rede.

   O controlador já deve estar conectado à rede.

   Se for usado um switch entre a ILT Base Station e o controlador Power Focus 4000, utilize um cabo de rede direto. Se for usado um hub entre a ILT Base Station e o controlador Power Focus 4000, utilize um cabo de rede par trançado.

   O nível da Unidade de backup rápido (RBU) precisa ser Parta ou superior. Para dúvidas referentes a isso, entre em contato com seu representante Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configurar conexão, insira o Endereço IP e Porta de Protocolo Aberto do Power Focus 6000.

5. Na tela Página Inicial da ILT Base Station, selecione Sistema e depois selecione Rede.
   Ou, manualmente, defina o Endereço IP da ILT Base Station dentro do mesmo intervalo do endereço IP do controlador Power Focus 4000, ou se a rede tiver um recurso DHCP, selecione DHCP.

6. Defina a máscara de sub-rede adequada.

7. Defina o endereço gateway adequado.

## Conectando uma ICB ou ITB a um controlador integrado através da rede de infraestrutura

A Estação-base ILT e uma ferramenta ICB ou ITB com um controlador integrado podem ser conectadas a uma rede de infraestrutura.

1. Conecte a porta de Ethernet (M12 código D) na Estação-base ILT à infraestrutura de rede com um cabo de rede.

   A ICB ou a ITB com um controlador integrado já devem estar conectadas à rede.

2. Na tela Página Inicial da Estação-base ILT, selecione Configuração. Depois, selecione uma Estação Virtual, e em seguida selecione Definições do controlador.

3. Selecione Tipo de conexão e em seguida selecione Ethernet.

4. Selecione Configure connection (Configurar conexão) e insira o IP address (Endereço IP) e Open Protocol port (Porta de protocolo aberto) da ferramenta.

5. Na tela Página Inicial da Estação -base ILT, selecione Sistema e depois selecione Rede.
   Insira manualmente o Endereço IP da Estação-base ILT no mesmo intervalo que o do endereço IP das ferramentas ou selecione DHCP, se a rede tiver o recurso DHCP.

6. Defina a máscara de sub-rede adequada.

7. Defina o endereço gateway adequado.

## Conectando-se ao SQS (3.5) ou ao Smart AMS (1.3)

Para se configurar uma conexão ao SQS ou ao Smart AMS, insira o endereço IP da estação-base ILT juntamente com a senha ILT. A conexão será configurada automaticamente.

A senha ILT padrão é "123". Para obter mais informações, consulte Alterando a senha. (Trocando a Senha)

As versões mínimas necessárias à conexão com a ILT são: SQS 3.5 e Smart AMS 1.3.

For obter mais informações, consulte a documentação do SQS ou do Smart AMS.