# Nastavení limitů orientace nástroje v oblasti

Toto nastavení umožňuje nástroji používání orientace nástroje (osy stoupání a valení) jako kritéria pro to, kdy se má nástroj aktivovat a deaktivovat. Nastavení orientace lze definovat ručně nebo s použitím režimu výuky.

Nástroj může měřit pouze dvě rotační osy. Z důvodu omezení technologie snímačů nelze detekovat vektor zemské přitažlivosti (osu odchylky) z důvodu otáčení Země.

Rotační osy pro úhlové nástroje

A | Valení | B | Stoupání
C | Odchylka |  |

Rotační osy pro nástroje s pistolovým úchopem

A | Valení | B | Stoupání
C | Odchylka |  |

## Stoupání

Úhel otáčení mezi osou nástavce nástroje a svislou rovinou. Hodnoty: mezi - 90 ° a 90 °.

Stoupání v úhlových nástrojích

Níže uvedené video ukazuje příklad stoupání v úhlových nástrojích.

Stoupání v nástrojích s pistolovým úchopem

## Valení

Úhel otáčení okolo osy středu nástavce nástroje. Hodnoty: mezi - 180 ° a 180 °.

Při stoupání ± 90 ° nelze valení měřit.

Valení v úhlových nástrojích

Níže uvedené video ukazuje příklad valení v úhlových nástrojích.

Nastavení limitů orientace nástroje v oblasti

1. Na obrazovce Edit Area (Úprava oblasti) zvolte položku Orientation (Orientace).

2. Zaškrtněte zaškrtávací políčko Use Orientation (Použít orientaci). Zobrazí se více možností.

3. Zvolte, zda se orientace má nastavit ručně, nebo pomocí funkce Teach Orientation (Výuka orientace).

Nastavení orientace nástroje pomocí výuky orientace

1. Zvolte položku Teach orientation (Výuka orientace).

2. Zvolte čas prodlevy klepnutím na položku Time delay (Časová prodleva). Možnosti jsou: No (Žádná, výchozí hodnota), 5 sekund, 10 sekund nebo15 sekund.

3. Nastavte nástroj do správné orientace a stiskněte tlačítko Start calibration (Spustit kalibraci).

Pokud je nutno upravit nastavení orientace, postupujte podle stejných kroků jako v případě ručního nastavování orientace.

Ruční nastavení orientace

1. Zvolte možnost Orientation - roll (Orientace – valení), zadejte hodnotu a poté stiskněte tlačítko OK.

2. Zvolte možnost Orientation - pitch (Orientace – stoupání), zadejte hodnotu a poté stiskněte tlačítko OK.

3. Zvolte možnost Tolerance - roll (Tolerance – valení), zadejte hodnotu a poté stiskněte tlačítko OK. Tolerance pro valení je ±30 °.

4. Zvolte možnost Tolerance - pitch (Tolerance – stoupání), zadejte hodnotu a poté stiskněte tlačítko OK. Tolerance pro stoupání je ±15 °.

Relevantní informace

- Nastavení limitů vzdálenosti nástroje v oblasti
- Nastavení priority oblasti
- Odstranění oblasti
- Úpravy oblasti
- Vytvoření nové oblasti
- Změna názvu oblasti