# Impostazione dei timeout

Il timeout è il ritardo dal momento in cui un utensile esce da un'area definita (o entra in essa), fino a quando viene inviato il comando Disabilita utensile al controller. È consigliabile usare un timeout ridotto per evitare l'invio di comandi Open Protocol non necessari quando un utensile si trova sul bordo di un'area.

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Configurazione, quindi una Stazione virtuale e infine Impostazioni controller.

2. Selezionare Timeout e quindi T/O disab. utensile.

3. Immettere il timeout in millisecondi e selezionare OK per confermare.

Utilizzare valori di timeout compresi tra 100 e 1000 millisecondi.