# Konfigurieren von ILT Werkzeug-Tags

## Koppeln eines ILT Werkzeug-Tags mit einer Virtuellen Station in der ILT Base Station

- Das ILT Werkzeug-Tag muss sich bei der Kopplung in einem Umkreis von 5 m zur ILT Base Station befinden.

- Stellen Sie sicher, dass das ILT Werkzeug-Tag mit Strom versorgt wird; die LEDs des ILT Werkzeug-Tags sollten leuchten.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Werkzeug-Tag aus.

2. Wählen Sie im Bildschirm Werkzeug-Tag Werkzeug-Tag einrichten, und anschließend Werkzeug-Tag koppeln aus. Die verfügbaren ILT Werkzeug-Tags werden mit Ihrer ILT Werkzeug-Tag-ID aufgelistet.
   Das ausgewählte ILT Werkzeug-Tag wird als Aktiv aufgeführt.

   Die Werkzeug-Tag-ID finden Sie auf dem ILT Werkzeug-Tag.

## Identifizieren eines ILT Werkzeug-Tags

Wenn der Befehl Blinken aktiv ist, beginnt die Status-LED am ausgewählten ILT Werkzeug-Tag zu blinken.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Werkzeug-Tag aus.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Tool Tag Tool Tag festlegen aus.

3. Wählen Sie im Bildschirm Werkzeug-Tag einrichten Werkzeug-Tag blinken aus.

4. Um das Blinken zu beenden, wählen Sie Blinken stoppen aus.

## Festlegen des Werkzeugtyps

Wählen Sie den Werkzeugtyp (Pistolengriff-Hochmomentschrauber oder Rechtwinkliger Schrauber) aus, um sicherzustellen, dass die angezeigte Ausrichtungsachse mit der Ausrichtungsachse des Werkzeugs übereinstimmt.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Werkzeug-Tag aus.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Tool Tag Werkzeugtyp aus.

3. Wählen Sie entweder Pistolengriff-Hochmomentschrauber oder Rechtwinkliger Schrauber aus.

## Einstellen des Filterfaktors

Der Filterfaktor (0-1) legt fest, wie stark die Abstandsmessung gefiltert wird. Ein hoher Filterfaktor führt zu stabileren, jedoch langsameren Abstandsmessungen. Ein niedriger Filterfaktor führt zu schnelleren, jedoch weniger stabilen Messungen. Dies ist ein fortgeschrittene Einstellungen; der empfohlene Wert ist 0,25.

1. Wählen Sie im Bildschirm Startseite System, danach Benutzer und anschließend Orten aus.

2. Wählen Sie im Bildschirm Orten Filterfaktor aus.

3. Geben Sie den Filterfaktor ein und wählen Sie anschließend OK aus.

## Abstandsversatz

In manchen Fällen kann für die Abstandsmessung aufgrund der Umgebung eine konstanter Versatz bestehen. In diesen Fällen kann der Abstandsversatz verwendet werden, um den Messfehler zu beseitigen. Dies ist ein fortgeschrittene Einstellungen; der empfohlene Wert ist 0.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Werkzeug-Tag aus.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Tool Tag Abstandsversatz aus.

3. Geben Sie den Versatz ein und wählen Sie anschließend OK aus.