# Verbindung der ILT-Basisstation mit einem Controller

Nachfolgend werden mehrere Verfahren zur Verbindung der ILT Base Station mit einem oder mehreren Power Focus-Controller(n) dargestellt.

## Verbindung mit dem Power Focus 6000 über eine direkte Ethernet-Verbindung

Die ILT Base Station kann direkt mittels eines Ethernet-Kabels mit einem Power Focus 6000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit dem Ethernet-Port (RJ45) am Power Focus 6000-Controller durch ein Ethernet-Kabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus, geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System und anschließend Netzwerk aus. Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 6000-Controllers fest.

## Mit Power Focus 6000 über COM-Port verbinden

Die ILT Base Station kann mit einem Ethernet- und einem Adapterkabel direkt mit einem Power Focus 6000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit dem COM-Port A oder B am Power Focus 6000-Controller durch ein Ethernet-Kabel und ein Adapterkabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus, geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System und anschließend Netzwerk aus. Legen Sie manuell eine IP-Adresse für die ILT Base Station fest, die im selben Bereich liegt wie die IP-Adresse des Service-Ethernet-Ports am Power Focus 6000-Controller.

## Verbindung mit dem Power Focus 6000 über Infrastrukturnetzwerk

Die ILT Base Station kann über ein Infrastruktur-Netzwerk mit einem Power Focus 6000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit der Netzwerkinfrastruktur.

   Stellen Sie sicher, dass der Power Focus 6000-Controller bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Konfigurationstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus und geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station System und anschließend Netzwerk aus.
   Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station entweder manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 6000-Controllers fest oder wählen Sie DHCP aus, falls das Netzwerk DHCP-fähig ist.

6. Legen Sie eine geeignete Subnetzmaske fest.

7. Legen Sie eine geeignete Gateway-Adresse fest.

## Verbindung mit einem Power Focus 4000 über eine direkte Ethernet-Verbindung

Die ILT Base Station kann direkt mittels eines Ethernet-Kabels mit einem Power Focus 4000-Controller verbunden werden.

Für die Verbindung mit einem Power Focus 4000-Controller muss ein Crossover-Ethernet-Kabel verwendet werden. Ein Standard-Ethernet-Kabel funktioniert hier nicht.

Für eine Power Focus 4000-Verbindung mittels eines Switches oder Hubs bestehen besondere Anforderungen hinsichtlich der Art des Ethernet-Kabels, siehe unten für weitere Informationen.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit dem Ethernet-Port (RJ45) am Power Focus 4000-Controller durch ein Crossover-Ethernet-Kabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus und geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 4000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite System und anschließend Netzwerk aus. Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 4000-Controllers fest.

## Verbindung mit dem Power Focus 4000 über eine direkte serielle Verbindung

Die ILT Base Station kann direkt mittels eines seriellen Kabels mit einem Power Focus 4000-Controller verbunden werden.

1. Verbinden Sie den COM-Port (M8) an der ILT Base Station und den seriellen Port (RS232) am Power Focus 4000-Controller mit einem seriellen Kabel.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend RS232 aus.

## Verbindung mit einem a Power Focus 4000 über einen Switch, Hub oder Infrastruktur

Die ILT Base Station kann über ein Infrastrukturnetzwerk, einen Switch oder einen Hub mit einem Power Focus 4000-Controller verbunden werden. Verbinden Sie die ILT Base Station und den Power Focus 4000-Controller mittels Ethernet-Kabeln mit dem gleichen Netzwerk.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Port (M12, D-codiert) an der ILT Base Station mit der Netzwerkinfrastruktur.

   Stellen Sie sicher, dass der Controller bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.

   Wird zwischen der ILT Base Station und dem Power Focus 4000-Controller ein Switch verwendet, verwenden Sie ein ungekreuztes Ethernet-Kabel. Wird zwischen der ILT Base Station und dem Power Focus 4000-Controller ein Hub verwendet, verwenden Sie ein Crossover-Ethernet-Kabel.

   Die RBU-Stufe muss Silber oder höher sein. Kontaktieren Sie bezüglich Fragen hierzu Ihren Atlas Copco Industrial Technique AB-Vertreter.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Controller-Einstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus und geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Power Focus 6000 ein.

5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station System und anschließend Netzwerk aus.
   Legen Sie die IP-Adresse der ILT Base Station entweder manuell innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Power Focus 4000-Controllers fest oder wählen Sie DHCP aus, falls das Netzwerk DHCP-fähig ist.

6. Legen Sie eine geeignete Subnetzmaske fest.

7. Legen Sie eine geeignete Gateway-Adresse fest.

## Verbindung mit einem ICB oder ITB mit integrierter Steuerung über Infrastrukturnetzwerk

Die ILT-Basisstation und ein ICB- oder ITB-Werkzeug mit integrierter Steuerung können mit einem Infrastrukturnetzwerk verbunden werden.

1. Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss (M12 D-codiert) an der ILT-Basisstation mit einem Ethernet-Kabel mit der Netzwerkinfrastruktur.

   Stellen Sie sicher, dass das ICB- oder ITB-Werkzeug mit integrierter Steuerung bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.

2. Wählen Sie an der ILT-Basisstation am Bildschirm Startseite Konfiguration aus. Wählen Sie dann eine virtuelle Stationund dann Steuerungseinstellungen aus.

3. Wählen Sie Verbindungstyp und anschließend Ethernet aus.

4. Wählen Sie Verbindung konfigurieren aus und geben Sie die IP-Adresse und den Open-Protocol-Port des Werkzeugs ein.

5. Wählen Sie am Bildschirm Startseite der ILT-Basisstation System und anschließend Netzwerk aus.
   Geben Sie von Hand die IP-Adresse für die ILT-Basisstation innerhalb des gleichen Bereichs wie die IP-Adresse des Werkzeugs ein oder wählen Sie DHCP aus, falls das Netzwerk DHCP-fähig ist.

6. Legen Sie eine geeignete Subnetzmaske fest.

7. Legen Sie eine geeignete Gateway-Adresse fest.

## Verbindung mit SQS 3.5 oder Smart AMS (1.3)

Einrichten einer Verbindung mit SQS oder Smart AMS: Geben Sie die IP-Adresse der ILT-Basisstation und das ILT-Passwort ein. Die Verbindung wird automatisch eingerichtet.

Das Standard-ILT-Passwort lautet „123“. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Passworts.

Die erforderlichen Mindestversionen für die Verbindung mit ILT sind: SQS 3.5 und Smart AMS 1.3.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für SQS oder Smart AMS.