# Активировать блокировку по вводу-выводу

Lock by IO (Блокировать по вводу/выводу) является расширенной настройкой для использования цифрового вывода вместе открытого протокола для включения и выключения инструмента. Цифровой вывод встроен в разъем питания, см. также Обзор электропитания для контакта ввод-вывода.

Отсутствуют ограничения по программному обеспечению для Power Focus 4000.

Для активации Lock by IO (Блокировка по вводу-выводу) в ILT Base Station требуется программное обеспечение Power Focus 6000 версии 3.0 или выше.

В Power Focus 6000 активируйте настройку Lock tool active low (Активность блокировки инструмента низкая). См. также руководство по конфигурированию Power Focus 6000.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация) и затем нажмите Virtual Station (Виртуальная станция).

2. Выберите Controller settings (Настройки контроллера) и отметьте ячейку Lock by IO (Блокировка по вводу-выводу).