# Configurazione di Aggira ILT

Nei casi in cui è necessario aggirare la ILT Base Station, è possibile attivare la strategia di aggiramento ILT. Quando questa opzione è attivata, l'utensile viene abilitato anche se non vengono soddisfatti i criteri di distanza e orientamento.

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Configurazione, quindi una Stazione virtuale e infine Ignora ILT.

2. Selezionare la casella di spunta per attivare Aggira ILT.