# ILT Station을 Power 컨트롤러에 연결하기

아래는 ILT Base Station을 하나 또는 여러 개의Power Focus 컨트롤러에 연결하는 여러 가지 방법입니다.

## 직접 이더넷 연결을 통해 Power Focus 6000에 연결하기

ILT Base Station 및 Power Focus 6000 컨트롤러는 이더넷 케이블을 사용하여 직접 연결할 수 있습니다.

1. 이더넷 케이블을 사용하여 ILT Base Station의 이더넷 포트(D-코딩된 M12) Power Focus 6000 컨트롤러의 이더넷 포트(RJ45)에 연결하세요.

2. ILT Base Station 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음 컨트롤러 설정을 선택하세요.

3. 연결 유형을 선택한 다음 이더넷을 선택하세요.

4. 구성 연결을 선택하고, Power Focus 6000의 IP 주소 및 오픈 프로토콜 포트를 입력하세요.

5. 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 네트워크를 선택하세요. Power Focus 6000 컨트롤러 IP 주소와 동일한 범위 내에서 ILT Base Station의 IP 주소를 수동으로 설정하세요.

## COM 포트를 통해 Power Focus 6000에 연결

ILT Base Station 및 Power Focus 6000 컨트롤러는 이더넷 케이블 및 어댑터 케이블을 사용하여 직접 연결할 수 있습니다.

1. 이더넷 케이블 및 어댑터 케이블을 사용하여 ILT Base Station의 이더넷 포트(D-코드화된 M12)를 Power Focus 6000 컨트롤러의 COM 포트 A 또는 B에 연결하세요.

2. ILT Base Station 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음 컨트롤러 설정을 선택하세요.

3. 연결 유형을 선택한 다음 이더넷을 선택하세요.

4. 구성 연결을 선택하고, IP 주소와Power Focus 6000의 오픈 프로토콜 포트를 입력하세요.

5. 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 네트워크를 선택하세요. Power Focus 6000 컨트롤러에서 서비스 이더넷 포트의 IP 주소와 동일한 범위에 있는 ILT Base Station의 IP 주소를 수동으로 설정하세요.

## 인프라스트럭쳐 네트워크를 통해 Power Focus 6000 에 연결하세요.

ILT Base Station 및 Power Focus 6000 컨트롤러는 인프라스트럭쳐 네트워크에 사용하여 직접 연결할 수 있습니다.

1. 이더넷 케이블을 사용하여, ILT Base Station 이더넷 포트(D-코드화된 M12)를 네트워크 인프라스트럭쳐에 연결하세요.

   Power Focus 6000 컨트롤러가 네트워크에 이미 연결되어 있는지 확인하세요.

2. ILT Base Station 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음 컨트롤러 설정을 선택하세요.

3. 구성 유형을 선택한 다음, 이더넷을 선택하세요.

4. 구성 연결을 선택하고 IP 주소와Power Focus 6000의 오픈 프로토콜 포트를 입력하세요.

5. ILT Base Station 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 네트워크를 선택하세요.
   Power Focus 6000 컨트롤러 IP 주소와 동일한 범위 내에서, ILT Base Station의 주소를 수동으로 설정하거나, 네트워크에 DHCP 기능이 있는 경우 DHCP를 선택하세요.

6. 적합한 서브넷 마스크를 설정하세요.

7. 적합한 게이트웨이 주소를 설정하세요.

## 직접 이더넷 연결을 통해 Power Focus 4000에 연결하기

ILT Base Station 및 Power Focus 4000 컨트롤러는 이더넷 케이블을 사용하여 직접 연결할 수 있습니다.

Power Focus 4000 컨트롤러에 연결하려면 반드시 크로스 오버 이더넷 케이블을 사용해야 합니다. 표준 스트레이트 이더넷 케이블은 작동하지 않습니다.

스위치나 허브를 사용하는 Power Focus 4000 연결에는 이더넷 케이블 유형과 관련된 특별한 요구 사항이 있습니다. 자세한 정보는 아래 내용을 참조해 주세요.

1. 크로스 오버 이더넷 케이블을 사용하여 ILT Base Station의 이더넷 포트(D-코드화된 M12) Power Focus 4000 컨트롤러의 이더넷 포트(RJ45)에 연결하세요.

2. 홈 화면에서, 구성을 선택하고가상 스테이션을 선택한 다음 컨트롤러 설정을 선택하세요.

3. 연결 유형을 선택한 다음 이더넷을 선택하세요.

4. 구성 연결을 선택하고 IP 주소와Power Focus 4000의 오픈 프로토콜 포트를 입력하세요.

5. 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 네트워크를 선택하세요. Power Focus 4000 컨트롤러 IP 주소와 동일한 범위에서 ILT Base Station의 IP 주소를 수동으로 설정하세요.

## 직접 직렬 연결을 통해 Power Focus 4000에 연결하기

ILT Base Station 및 Power Focus 4000 컨트롤러는 직렬 케이블을 사용하여 직접 연결할 수 있습니다.

1. 직렬 케이블을 사용하여 ILT Base Station의 COM 포트(M8)과 Power Focus 4000 컨트롤러의 직렬 포트(RS232)를 연결하세요.

2. ILT Base Station 홈 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음 컨트롤러 설정을 선택하세요. 연결 유형을 선택한 다음 RS232를 선택하세요.

## 스위치, 허브 또는 인프라스트럭쳐를 통해 Power Focus 4000에 연결하기

ILT Base Station는 스위치, 허브 또는 인프라스트럭쳐를 통해 Power Focus 4000에 연결될 수 있습니다. ILT Base Station 및 Power Focus 4000 컨트롤러를 이더넷 케이블을 사용하여 동일한 네트워크에 연결하십시오.

1. 이더넷 케이블을 사용하여, ILT Base Station 이더넷 포트(D-코드화된 M12)를 네트워크 인프라스트럭쳐에 연결하세요.

   컨트롤러가 네트워크에 이미 연결되어 있는지 확인하세요.

   스위치를 ILT Base Station와 Power Focus 4000 사이에서 사용하는 경우, 스트레이트 이더넷 케이블을 사용해 주세요. 허브를 ILT Base Station와 Power Focus 4000 사이에서 사용하는 경우, 크로스오버 이더넷 케이블을 사용해 주세요.

   RBU 레벨은 실버 또는 더 높은 레벨이 필요합니다. 이 내용에 관한 모든 질문은, 가까운 Atlas Copco Industrial Technique AB 대리점에 문의해 주세요.

2. ILT Base Station 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음 컨트롤러 설정을 선택하세요.

3. 연결 유형을 선택한 다음 이더넷을 선택하세요.

4. 구성 연결을 선택하고 IP 주소와Power Focus 6000의 오픈 프로토콜 포트를 입력하세요.

5. ILT Base Station 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 네트워크를 선택하세요.
   Power Focus 4000 컨트롤러 IP 주소와 동일한 범위 내에서 ILT Base Station의 주소를 수동으로 설정하거나, 네트워크에 DHCP 기능이 있는 경우 DHCP를 선택하세요.

6. 적합한 서브넷 마스크를 설정하세요.

7. 적합한 게이트웨이 주소를 설정하세요.

## 인프라 네트워크를 통해 통합 컨트롤러로 ICB 또는 ITB에 연결하기

ILT Base Station과 통합 컨트롤러가 있는 ICB 또는 ITB 공구를 인프라 네트워크에 연결할 수 있습니다.

1. 이더넷 케이블을 사용하여 ILT Base Station의 이더넷 포트(M12 D-코딩됨)를 네트워크에 연결하세요.

   통합 컨트롤러가 있는 ICB 도는 ITB 공구가 이미 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요.

2. ILT Base Station 홈 화면에서,구성을 선택하세요. 그런 다음, 가상 스테이션을 선택한 후 컨트롤러 설정을 선택하세요.

3. 연결 유형을 선택한 다음 이더넷을 선택하세요.

4. 구성 연결을 선택하고 공구의 IP 주소 및 오픈 프로토콜 포트를 입력하세요.

5. ILT Base Station 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 네트워크를 선택하세요.
   공구 IP 주소와 동일한 범위 내에서 ILT Base Station의 IP 주소를 직접 입력하거나, 네트워크에 DHCP 기능이있는 경우 DHCP를 선택해 주세요.

6. 적합한 서브넷 마스크를 설정하세요.

7. 적합한 게이트웨이 주소를 설정하세요.

## SQS(3.5) 또는 Smart AMS(1.3)에 연결하기

SQS 또는 Smart AMS에 대한 연결을 설정하려면, ILT 암호와 함께 ILT Base Station의 IP 주소를 입력해 주세요. 그러면 연결이 자동으로 설정됩니다.

기본 암호는 “123” 입니다. 자세한 정보는, 암호 변경하기를 참조해 주세요.

ILT 연결에 필요한 최소 버전은 다음과 같습니다. SQS 3.5 및 Smart AMS 1.3

자세한 내용은 SQS 또는 Smart AMS 문서를 참조해 주세요.