# Actualizar el software

1. Descargue el paquete de software en una memoria USB.

   El archivo de software se debe colocar en el directorio raíz en la memoria USB.

2. En la ILT Base Station, retire la tapa protectora del puerto USB y conecte la memoria USB.

3. En la pantalla Inicio de la ILT Base Station, seleccione Sistema y después seleccione USB.

4. Seleccione Actualización de software y escoja las actualizaciones que requiera.

   Si se ha actualizado el software de la interfaz de usuario ILT Base Station, ILT Base Station comprobará la actualización y se reiniciará.

   Para actualizar una etiqueta de herramienta ILT, la etiqueta de herramienta debe estar conectada a una estación virtual.

5. Extraiga la memoria USB y cierre la tapa protectora del puerto USB.

## Comprobar software actualizado

- En la pantalla Inicio de la ILT Base Station, seleccione Sistema, después seleccione Relacionado, para consultar las versiones de software actuales.