# IO로 잠금 활성화

IO로 잠금은 오픈 프로토콜 대신에 디지털 출력을 사용하여 공구를 활성화 및 비활성화하는 고급 설정입니다. 디지털 출력은 전원 커넥터에 통합되어 있습니다. IO 핀 개요에 대한 전원 공급 장치를 참조해 주세요.

Power Focus 4000에 대한 알려진 소프트웨어 제한은 없습니다.

ILT Base Station 에서 IO로 잠금을 활성화하려면 Power Focus 6000 소프트웨어 3.0 이상의 버전이 필요합니다.

Power Focus 6000에서, 공구 활성화 낮음 잠금을 활성화하세요. 자세한 내용은 Power Focus 6000 구성 설명서도 참조해 주세요.

1. 홈 화면에서, 구성을 선택한 다음, 가상 스테이션을 선택하세요.

2. 컨트롤러 설정을 선택하고, 확인란을 선택하여 IO로 잠금을 활성화합니다.