# Konfigurace štítků nástroje ILT Tool Tags

## Spárování štítku nástroje ILT Tool Tag s virtuální stanicí v základnové stanici ILT Base Station

- Při párování musí být štítek nástroje ILT ve vzdálenosti max. 5 metrů od základnové stanice ILT Base Station.

- Ujistěte se, že štítek nástroje ILT je napájen – LED kontrolky na štítku nástroje ILT musejí svítit.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Virtual Station (Virtuální stanice) a možnost Tool Tag (Štítek nástroje).

2. Na obrazovce Tool Tag (Štítek nástroje) zvolte položku Set Tool Tag (Nastavit štítek nástroje) a poté položku Pair Tool Tag (Spárovat štítek nástroje). Štítky nástroje ILT budou uvedeny s označením ID štítku nástroje ILT.
   Zvolený štítek nástroje ILT je uveden jako Active (Aktivní).

   Označení ID štítku nástroje je uvedeno na štítku nástroje ILT.

## Identifikace štítku nástroje ILT Tool Tag

Když je aktivní příkaz k blikání, stavová LED kontrolka na zvoleném štítku nástroje ILT začne blikat.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Virtual Station (Virtuální stanice) a možnost Tool Tag (Štítek nástroje).

2. Na obrazovce Tool Tag (Štítek nástroje) zvolte položku Set Tool Tag (Nastavit štítek nástroje).

3. Na obrazovce Set Tool Tag (Nastavit štítek nástroje) zvolte položku Blink Tool Tag (Blikající štítek nástroje).

4. Chcete-li blikání zastavit, zvolte možnost Stop blinking (Zastavit blikání).

## Nastavení typu nástroje

Zvolte Tool Type (Typ nástroje) (Pistol grip nutrunner, nebo Right-angle nutrunner, tj. utahovák s pistolovým úchopem, nebo pravoúhlý utahovák), aby bylo zajištěno, že zobrazená orientační osa odpovídá orientační ose nástroje.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Virtual Station (Virtuální stanice) a možnost Tool Tag (Štítek nástroje).

2. Na obrazovce Tool Tag (Štítek nástroje) zvolte možnost Tool type (Typ nástroje).

3. Zvolte buď Pistol grip nutrunner (Utahovák s pistolovým úchopem), nebo Right-angle nutrunner (Pravoúhlý utahovák).

## Nastavení faktoru filtru

Faktor filtru (0–1) udává, kolik měření vzdálenosti se filtruje. Vyšší faktor filtru umožňuje stabilnější, ale pomalejší měření vzdálenosti. Nižší faktor filtru umožňuje rychlejší, ale méně stabilní měření. Jde o pokročilé nastavení a doporučená hodnota je 0,25.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku System (Systém) a poté zvolte možnostUser (Uživatel) a možnost Locating (Nalezení polohy).

2. Na obrazovce Locating (Nalezení polohy) zvolte možnost Filter factor (Faktor filtru).

3. Zadejte Filter factor (Faktor filtru) a poté stiskněte tlačítko OK.

## Kompenzace vzdálenosti

V některých případech může měření vzdálenosti z důvodu podmínek prostředí vyžadovat stálou kompenzaci. Kompenzace vzdálenosti může být v takových případech používána k eliminaci chyby měření. Jde o pokročilé nastavení a doporučená hodnota je 0.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Virtual Station (Virtuální stanice) a možnost Tool Tag (Štítek nástroje).

2. Na obrazovce Tool Tag (Štítek nástroje) zvolte možnost Distance offset (Kompenzace vzdálenosti).

3. Zadejte hodnotu kompenzace a poté stiskněte tlačítko OK.