# Definindo os limites de orientação da ferramenta em uma área

Essa definição ativa a ferramenta para que use a orientação da ferramenta (eixo de rolagem e arfagem) como critério para quando se deve ativar ou desativar a ferramenta. A configuração da orientação pode ser definida manualmente ou usando um modo de ensino.

A ferramenta pode medir apenas dois eixos de rotação. Devido a limitações na tecnologia do sensor, não é possível detectar a rotação em torno do vetor da força de gravidade (eixo de guinada).

Eixos de rotação em ferramentas angulares

A | Rolagem | B | Arfagem
C | Guinada |  |

Eixos de rotação em ferramentas tipo pistola

A | Rolagem | B | Arfagem
C | Guinada |  |

## Arfagem

Ângulo de rotação do eixo do soquete da ferramenta em um plano vertical. Valores: entre -90° e 90°.

Arfagem em ferramentas angulares

O vídeo a seguir exibe um exemplo de arfagem (movimento em torno do eixo transversal) em ferramentas angulares.

Arfagem em Ferramentas com Empunhadura Tipo Pistola

## Rolagem

Ângulo de rotação em torno do eixo central da ferramenta. Valores: entre -180° e 180°.

A uma arfagem de ±90°, não é possível medir a rolagem.

Rolagem em ferramentas angulares

O vídeo a seguir exibe um exemplo de rolagem em ferramentas angulares.

Definindo os limites de orientação da ferramenta em uma área

1. Na tela Editar área, selecione Orientação.

2. Selecione a caixa de seleção Usar orientação. Agora, mais opções encontram-se visíveis.

3. Escolha tanto definir a orientação manualmente quanto usar a função Ensinar orientação.

Definindo a orientação da ferramenta usando Ensinar orientação

1. Selecione Ensinar orientação.

2. Selecione um tempo de atraso tocando em Tempo de atraso. As opções são: Nenhum (valor-padrão), 5 segundos, 10 segundos, ou 15 segundos.

3. Coloque a ferramenta na orientação correta e pressione Iniciar calibração.

Para ajustar as configurações de orientação, se necessário, siga o mesmo procedimento que o de definir manualmente a orientação.

Definindo manualmente a orientação

1. Selecione Orientação - rolagem, insira o valor e depois selecione OK.

2. Selecione Orientação - rolagem, insira o valor e depois selecione OK.

3. Selecione Tolerância - rolagem, insira o valor e depois selecione OK. A tolerância de rolagem é de ±30°.

4. Selecione Tolerância - arfagem, insira o valor e depois selecione OK. A tolerância de arfagem é de ±15°.

Informações relevantes

- Alterando o nome de uma área
- Criando uma nova área
- Definindo a Prioridade de área
- Definindo os limites de distância de uma ferramenta em uma área
- Editando uma nova área
- Excluindo uma área