# Mettre à jour le logiciel

1. Télécharger le logiciel sur une clé USB.

   Le fichier du logiciel doit être placé à la racine de la clé USB.

2. Sur la ILT Base Station, retirer le couvercle protégeant le port USB et connecter la clé USB.

3. À l’écran Accueil sur la ILT Base Station, sélectionner Système puis sélectionner USB.

4. Sélectionner Mise à jour du logiciel et choisir les mises à jours nécessaires.

   Si le logiciel de l'interface utilisateur ILT Base Station a été mis à jour, la ILT Base Station vérifiera la mise à jour puis redémarrera.

   Pour mettre à jour un Tool Tag ILT, le Tool Tag doit être connecté à un poste de travail virtuel.

5. Retirer la clé USB et fermer le couvercle protégeant le port USB.

## Vérifier le logiciel mis à jour

- À l’écran Accueil sur la ILT Base Station, sélectionner Système puis sélectionner À propos de pour voir les versions actuelles du logiciel.