# Configurando Etiquetas de Ferramenta ILT

## Emparelhando uma Etiqueta da Ferramenta ILT com uma Estação Virtual na ILT Base Station

- A Etiqueta da Ferramenta ILT deve estar a 5 m da ILT Base Station no emparelhamento.

- Confirme se há alimentação na Etiqueta da Ferramenta ILT; as luzes de LED da ferramenta ILT devem estar acesas.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e selecione Etiqueta da Ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da Ferramenta, selecione Definir Etiqueta da Ferramenta e depois selecione Emparelhar Etiqueta da Ferramenta. As Etiquetas da Ferramenta ILT disponíveis serão listadas usando a ID da Etiqueta de Ferramenta ILT.
   A Etiqueta da Ferramenta ILT selecionada está listada como Ativa.

   A ID da Etiqueta da Ferramenta é encontrada na Etiqueta da Ferramenta ILT .

## Identificando uma Etiqueta da Ferramenta ILT

Quando o comando de piscar está ativo, o LED de status na Etiqueta da Ferramenta ILT selecionada começará a piscar.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e selecione Etiqueta da Ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da ferramenta, selecione Definir etiqueta da ferramenta.

3. Na tela Definir Etiqueta da Ferramenta, selecione Fazer Piscar Etiqueta da Ferramenta.

4. Para finalizar a intermitência, selecione Parar intermitência.

## Configuração do Tipo de Ferramenta

Selecione o Tipo de Ferramenta (Apertadeira tipo pistola ou apertadeira angular) para confirmar se o eixo de orientação exibido está consistente com o eixo de orientação da ferramenta.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e selecione Etiqueta da Ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da ferramenta, selecione Tipo da ferramenta.

3. Selecione Apertadeira tipo pistola ou Apertadeira angular.

## Definindo o Fator de filtração

O fator de filtração (0-1) especifica o quanto a medição da distância é filtrada. Um Fator de filtração maior fornece medições de distância mais estáveis, mas mais lentas. Um fator de filtração menor fornece medições mais rápidas, mas menos estáveis. Esta é uma definição avançada, o valor recomendado é 0,25.

1. Na tela Página Inicial, selecione Sistema, selecione Usuário e depois selecione Localização.

2. Na tela Localização, selecione Fator de filtração.

3. Insira o Fator de filtração, em seguida selecione OK.

## Compensação de distância

Em alguns casos, a medição da distância pode ter uma compensação constante devido ao ambiente. A compensação de distância pode nesses casos ser usada para remover o erro de medição. Esta é uma definição avançada, o valor recomendado é 0.

1. Na tela Página inicial, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e selecione Etiqueta da Ferramenta.

2. Na tela Etiqueta da ferramenta, selecione Compensação de distância.

3. Insira a compensação, em seguida selecione OK.