# Configurando as Configurações do controlador

Ao usar a conexão Ethernet, selecione Ethernet como tipo de conexão no menu Conexão do controlador. Em Configurar conexão, são especificados o IP e a porta do controlador Power Focus.

1. Na tela Página Inicial, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador.

2. Selecione Tipo de conexão e depois selecione umas das opções a seguir:

   - Ethernet, use essa opção ao utilizar uma conexão Ethernet.

   - RS232, use essa opção ao utilizar uma conexão com cabo serial.

   - SQS, use essa opção ao utilizar uma conexão Ethernet ao SQS.

   - Offline, essa opção é usada somente para demonstração e não tem configurações.

## Configurando as configurações da Ethernet

Inserindo o IP do Power Focus

1. Na tela Configurações do controlador, selecione Configurar conexão.

2. Selecione IP do Power Focus, insira o número correto do IP e depois selecione OK para confirmar.

Inserindo a Porta do Power Focus

3. Na tela Configurações do controlador, selecione Configurar conexão.

4. Selecione Porta do Power Focus, insira o número correto da Porta, e depois selecione OK para confirmar.

## Configuração das definições RS232

Inserindo a Taxa de transmissão

1. Na tela Configurações do controlador, selecione Configurar conexão.

2. Selecione Taxa de transmissão, insira o número correto, e depois selecione OK para confirmar.