# Aktivera lås via IO

Lås via IO är en avancerad inställning som använder en digital utgång i stället för öppet protokoll för aktivera och inaktivera verktyget. Den digitala utgången är inbyggd i strömförsörjningens anslutningskontakt, se även Strömförsörjning för IO-stift.

Det finns inga programbegränsningar för Power Focus 4000.

För Power Focus 6000 krävs programversion 3.0 eller högre för att aktivera Lås via IO i ILT Base Station.

Gå till Power Focus 6000 och aktivera inställningen Lås verktyg aktiv låg. Se även Power Focus 6000 Konfigurationshandbok.

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, och därefter en Virtuell station.

2. Välj Inställningar för styrenhet och markera kryssrutan för att aktivera Lås via IO.