# Konfiguration ILT-Überbrückung

Muss die ILT Base Station überbrückt werden, so kann die ILT-Überbrückungsstrategie aktiviert werden. Ist diese Option aktiviert, so wird das Werkzeug aktiviert, ungeachtet dessen, ob die Abstands- und Ausrichtungskriterien erfüllt sind.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend ILT-Überbrückung aus.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die ILT-Überbrückung zu aktivieren.