# Configurazione delle ILT Tool Tag

## Abbinamento di una ILT Tool Tag a una stazione virtuale in ILT Base Station

- ILT Tool Tag deve trovarsi a una distanza massima di 5 metri durante l'accoppiamento con la ILT Base Station.

- Verificare che ILT Tool Tag sia accesso (i LED di ILT Tool Tag devono essere accesi).

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Configurazione, quindi una Stazione virtuale e infine Tool Tag.

2. Nella schermata Tool Tag, selezionare Imposta Tool Tag e quindi Abbina Tool Tag. Le ILT Tool Tag disponibili verranno elencate mediante gli ID ILT Tool Tag.
   La ILT Tool Tag selezionata viene indicata come Attiva.

   L'ID Tool Tag si trova su ILT Tool Tag.

## Identificazione di una ILT Tool Tag

Quando il comando di lampeggiamento è attivo, il LED di stato sulla ILT Tool Tag selezionata inizierà a lampeggiare.

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Configurazione, quindi una Stazione virtuale e infine Tool Tag.

2. Nella schermata Tool Tag, selezionare Imposta Tool Tag.

3. Nella schermata Imposta Tool Tag, selezionare Lampeggio Tool Tag.

4. Per arrestare il lampeggiamento, selezionare Smetti di lampeggiare.

## Impostazione del tipo di utensile

Selezionare il tipo di utensile (avvitadadi con impugnatura a pistola o avvitadadi ad angolo) per fare in modo che l'asse di orientamento visualizzato sia coerente con quello dell'utensile.

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Configurazione, quindi una Stazione virtuale e infine Tool Tag.

2. Nella schermata Tool Tag, selezionare Tipo di utensile.

3. Selezionare Avvitadadi con impugnatura a pistola o Avvitadadi ad angolo retto.

## Impostazione del fattore di filtro

Il fattore di filtro (0-1) specifica l'entità del filtraggio della misurazione della distanza. Un fattore di filtro più elevato consente di eseguire misure della distanza più stabili ma più lente. Un fattore di filtro più basso consente di eseguire misure più veloci ma meno stabili. Si tratta di un'impostazione avanzata, il cui valore consigliato è 0,25.

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Sistema, quindi Utente e infine Ubicazione.

2. Nella schermata Ubicazione, selezionare Fattore filtro.

3. Immettere il fattore filtro, quindi selezionare OK.

## Offset distanza

In alcuni casi, la misurazione della distanza può utilizzare un offset costante a causa dell'ambiente circostante. In questo caso, è possibile utilizzare l'offset della distanza per rimuovere l'errore di misurazione. Si tratta di un'impostazione avanzata, il cui valore consigliato è 0.

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Configurazione, quindi una Stazione virtuale e infine Tool Tag.

2. Nella schermata Tag utensile, selezionare Fattore filtro.

3. Immettere l'offset, quindi selezionare OK.