# Configurazione della connessione del controller

Quando si utilizza una connessione Ethernet, selezionare Ethernet come tipo di connessione nel menu Connessione controller. In Configura connessione è possibile inserire l'IP e la porta del controller Power Focus.

1. Nella schermata Pagina iniziale, selezionare Configurazione, quindi una Stazione virtuale e infine Impostazioni controller.

2. Selezionare Tipo di connessione, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

   - Ethernet, se si utilizza una connessione Ethernet.

   - RS232, se si utilizza una connessione via cavo seriale.

   - SQS, se si utilizza una connessione Ethernet a SQS.

   - Offline è un'opzione dimostrativa che non utilizza impostazioni.

## Configurazione delle impostazioni Ethernet

Immissione dell'IP di Power Focus

1. Nella schermata Impostazioni controller, selezionare Configura connessione.

2. Selezionare IP di Power Focus, inserire l'indirizzo IP corretto e selezionare OK per confermare.

Immissione della porta di Power Focus

3. Nella schermata Impostazioni controller, selezionare Configura connessione.

4. Selezionare Porta di Power Focus, inserire il numero di porta corretto e selezionare OK per confermare.

## Configurazione delle impostazioni RS232

Inserimento della velocità di trasmissione

1. Nella schermata Impostazioni controller, selezionare Configura connessione.

2. Selezionare Velocità di trasmissione, inserire il numero corretto e selezionare OK per confermare.