# Cambiar entre modos Anclaje, Control y Confirmar

La ILT Base Station tiene tres modos.

- Anclaje, la herramienta se activa si se encuentra dentro de la distancia y orientación definida por el usuario. El modo Anclaje es el modo predeterminado.

- Control la ILT Base Station indica al controlador el programa de apriete que debe utilizar basado en la distancia y orientación de la herramienta.

- Confirmar, el controlador (que a su vez puede recibir información de proceso de un sistema de cabecera) selecciona el programa de apriete que se debe utilizar. El sistema ILT Base Station confirma que la distancia y orientación definidas por el usuario para ese programa de apriete son correctas y activa la herramienta.

1. En la pantalla Inicio de la ILT Base Station, seleccione Configuración, seleccione una Estación virtual y después seleccione Modo.

2. Seleccione Anclaje, Control, o Confirmar para cambiar entre modos.