# Aktywacja blokowania przez we/wy

Lock by IO [Blokowanie przez we/wy] to zaawansowane wyjście zastępujące Open Protocol w celu włączania i wyłączania narzędzia. Cyfrowe wyjście jest wbudowane w złącze zasilania. patrz również Zasilanie dla styku we/wy.

Dla sterownika Power Focus 4000 nie istnieją żadne ograniczenia co do oprogramowania.

Uaktywnienie Lock by IO [Blokowanie przez we/wy] w ILT Base Station wymaga wersji 3.0 lub wyższej oprogramowania sterownika Power Focus 6000

W sterowniku Power Focus 6000 uaktywnij ustawienie Lock tool active low [Blokowanie narzędzia aktywne przy niskim poziomie]. Patrz również Przewodnik po konfiguracji sterownika Power Focus 6000.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], a następnie Virtual Station [Wirtualna stacja].

2. Wybierz Controller settings [ustawienia sterownika] i zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić Lock by IO [Blokowanie przez we/wy].