# ソフトウェアの更新

1. ソフトウェアパッケージを USB ドライブにダウンロードします。

   ソフトウェアファイルは、USB ドライブのルートレベルに配置する必要があります。

2. ILT Base Stationステーションで、USBポートを保護しているふたを取り外し、USBドライブを接続します。

3. ILT Base Station のホーム画面で、[システム]、[USB] の順に選択します。

4. ［ソフトウェア更新］を選択して必要なアップデートを選択します。

   ILT Base Stationユーザインターフェイスソフトウェアが更新された場合、ILT Base Stationは更新を確認してから再起動します。

   ILTツールタグを更新するには、ツールタグを仮想ステーションに接続する必要があります。

5. USBドライブを取り外し、USBポートを保護しているふたを閉じます。

## 更新された ソフトウェアの検証

- ILT Base Station ホーム画面で、[システム]、[バージョン情報] の順に選択して、現在のソフトウェアのバージョンを表示します。