# Configurar las etiquetas de herramienta ILT

## Emparejar una etiqueta de herramienta ILT a una estación virtual en la ILT Base Station

- La etiqueta de herramienta ILT debe estar como máximo a 5 metros de la ILT Base Station durante el emparejamiento.

- Asegúrese de que la etiqueta de herramienta ILT cuenta con alimentación, las luces LED de la etiqueta de herramienta ILT deben estar encendidos.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración, seleccione una Estación virtual y seleccione Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Configurar etiqueta de herramienta y seleccione Emparejar etiqueta de herramienta. Las etiquetas de herramienta ILT disponibles aparecerán enumeradas utilizando el ID de etiqueta de herramienta ILT.
   La etiqueta de herramienta ILT seleccionada aparecerá en la lista como Activa.

   El ID de etiqueta de herramienta se encuentra en la etiqueta de herramienta ILT.

## Identificar una etiqueta de herramienta ILT

Cuando el comando de parpadeo esté activo, el LED de estado en la etiqueta de herramienta ILT seleccionada empezará a parpadear.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración, seleccione una Estación virtual y seleccione Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Configurar etiqueta de herramienta.

3. En la pantalla Configurar etiqueta de herramienta, seleccione Parpadeo de etiqueta de herramienta.

4. Para finalizar el parpadeo, seleccione Detener parpadeo.

## Establecer el Tipo de herramienta

Seleccione el Tipo de herramienta (Aprietatuercas con empuñadura de pistola o Aprietatuercas de ángulo recto) para asegurarse de que el eje de orientación mostrado es consistente con el eje de orientación de la herramienta.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración, seleccione una Estación virtual y seleccione Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Tipo de herramienta.

3. Seleccione Aprietatuercas con empuñadura de pistola o Aprietatuercas de ángulo recto.

## Configurar el Factor de filtro

El factor de filtro (0-1) especifica cuánto se filtra la medición de distancia. Un factor de filtro alto ofrece mediciones distancia más estables, pero más lentas. Un factor de filtro más bajo ofrece mediciones más rápidas, pero menos estables. Es un ajuste avanzado, el valor recomendado es 0,25.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Sistema, seleccione Usuario y después seleccione Ubicar.

2. En la pantalla Ubicar, seleccione Factor de filtro.

3. Introduzca el Factor de filtro y seleccione Aceptar.

## Compensación de distancia

En determinados casos la medición de distancia puede tener una compensación constante a causa del entorno. En estos casos, la compensación de distancia se puede utilizar para eliminar el error de medición. Es un ajuste avanzado, el valor recomendado es 0.

1. En la pantalla Inicio, seleccione Configuración, seleccione una Estación virtual y seleccione Etiqueta de herramienta.

2. En la pantalla Etiqueta de herramienta, seleccione Compensación de distancia.

3. Introduzca la compensación y seleccione Aceptar.