# Konfigurera ILT Verktygstaggar

## Para ihop en ILT verktygstagg med en virtuell station i ILT Base Station

- ILT-verktygstaggen måste vara inom 5 m från ILT Base Station vid hopparning.

- Kontrollera att ILT-verktygstaggen har strömförsörjning. Lysdioderna för ILT-verktygstaggen ska tändas.

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, väljer du Virtuell station, och därefter Verktygstagg.

2. På skärmbilden Verktygstagg väljer du Ange verktygstagg och därefter Para verktygstagg. Tillgängliga ILT-verktygstaggar listas med ILT-verktygstagg-ID.
   Vald ILT -verktygstagg visas som Aktiv.

   Verktygstagg-ID visas på respektive ILT-verktygstagg.

## Identifiera en ILT-verktygstagg

När blinkningskommandot är aktivt börjar statuslysdioden på den valda ILT -verktygstaggen blinka.

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, väljer du Virtuell station, och därefter Verktygstagg.

2. På skärmbilden Verktygstagg väljer du Ange Verktygstagg.

3. På skärmbilden Ange verktygstagg väljer du Blinka verktygstagg.

4. Avsluta blinkningen genom att markera Stoppa blinkning.

## Ställa in verktygstyp

Välj verktygstyp (pistolmutterdragare eller högervinklad mutterdragare) och kontrollera att den visade orienteringsaxeln stämmer med verktygets orienteringsaxel.

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, väljer du Virtuell station, och därefter Verktygstagg.

2. På skärmbilden Verktygstagg väljer du Verktygstyp.

3. Välj antingen Pistolmutterdragare eller Högervinklad mutterdragare.

## Ställa in filterfaktor

Filterfaktorn (0-1) anger hur mycket avståndsmätningen filtreras. En högre filterfaktor ger mer stabila men långsammare avståndsmätningar. En lägre filterfaktor ger snabbare mätningar, men inte lika stabila. Detta är en avancerad inställning, det rekommenderade värdet är 0,25.

1. På skärmbilden Hem väljer du System, sedan Användare och därefter Lokalisering.

2. På skärmbilden Lokalisering väljer du Filterfaktor.

3. Ange Filterfaktor, och tryck sedan OK.

## Avståndsförskjutning

I vissa fall kan avståndsmätningen ha en konstant förskjutning på grund av omgivningen. Avståndets förskjutning kan i dessa fall användas för att ta bort mätningsfelet. Detta är en avancerad inställning, det rekommenderade värdet är 0.

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, väljer du Virtuell station, och därefter Verktygstagg.

2. På skärmbilden Verktygstagg väljer du Avståndsförskjutning.

3. Ange förskjutning och tryck sedan OK.