# 在区域中设置工具方向限制

此设置使工具可以使用工具方向（滚动轴和俯仰轴）作为何时启用和禁用工具的标准。可以手动或使用示教模式定义方向设置。

该工具只能测量两个旋转轴。由于传感器技术的限制，无法检测到围绕地球重力矢量（偏航轴）的旋转。

角度工具的旋转轴

A | 滚动 | B | 节距
C | 偏航 |  |

手枪式握把工具的旋转轴

A | 滚动 | B | 节距
C | 偏航 |  |

## 节距

工具套筒轴线与垂直平面之间的旋转角度。值：介于 -90° 与 90° 之间。

角度工具中的俯仰

以下视频显示了“角度”工具中的螺距示例。

手枪式握把工具中的俯仰

## 滚动

围绕工具套筒中心轴线的旋转角度。值：介于 -180° 与 180° 之间。

在俯仰 ±90° 时，无法测量滚动。

角度工具中的滚动

下面的视频显示了“角度”工具的滚动示例。

在区域中设置工具方向限制

1. 在编辑区域屏幕上，选择方向。

2. 选中使用方向复选框，现在可以看到更多选项。

3. 选择手动设置方向或使用示教方向功能。

使用示教方向设置工具方向

1. 选择示教方向。

2. 点击延时选择延迟时间。选项有：否（默认值）、5 秒、10 秒或 15 秒。

3. 将工具放置在正确的方向，然后按开始校准。

要调节方向设置，如果需要，请按照与手动设置方向相同的步骤进行操作。

手动设置方向

1. 选择方向 - 滚动，输入数值，然后选择确定。

2. 选择方向 - 俯仰，输入数值，然后选择确定。

3. 选择公差 - 滚动，输入数值，然后选择确定。滚动的公差为 ±30°。

4. 选择公差 - 俯仰，输入数值，然后选择确定。俯仰的公差为 ±15°。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具距离限制