# Konfigurácia sledovania

Sledovanie poskytuje užívateľovi grafickú reprezentáciu uťahovania. Sledovania môžu začať z bodu, keď je spúšťač stlačený alebo po zaskrutkovanie dokončené.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Sledovanie | Povolí zobrazenie výsledkov v grafickej forme. Vyp: Neexistuje žiadne sledovanie. Spúšťač stlačený: Sledovanie sa zakresľuje, keď je stlačený spúšťač nástroja. Zaskrutkovanie dokončené: Sledovanie sa zakresľuje od dosiahnutia zaskrutkovanie dokončené. | Vyp

Maximálny počet bodov sledovania je 2000 (200 pre nástroje STB). Ak dôjde k prekročeniu maximálneho počtu bodov sledovania, vymažú sa všetky ostatné výsledky (efektívne sa zníži vzorkovacia frekvencia na polovicu). Sledovanie bude pokračovať tak dlho, ako je aktívne utiahnutie a pri každom dosiahnutí maximálneho počtu bodov sledovania sa polovica bodov sledovania vymaže, aby bolo možné pokračovať v sledovaní. Sledovanie sa zastaví, keď sa skončí posledná fáza uťahovania.