# Configuration du scanner

Un scanner sert à lire une chaîne de code-barres ou un code QR contenant les informations utilisées pour choisir la séquence de lots appropriée.

La configuration du scanner s'effectue dans l'onglet Sources.

Le scanner va lire les caractères spécifiés et les réunir dans une chaîne de texte. Cette chaîne de texte est ensuite comparée aux chaînes prédéfinies spécifiées dans le coffret. S'il y a correspondance, la séquence de lots liée à la chaîne prédéfinie est sélectionnée.

Les codes-barres d'une longueur maxi. de 1024 caractères peuvent être lus. Ces codes peuvent contenir les caractères des positions 32 à 126 de la table ASCII. Si le code-barres contient une chaîne de plus de 1024 caractères, la partie restante de la chaîne, à partir de la position 1025, est ignorée.

Dans cette section

- Configuration du Scanner
- Scanners valides