# Kalibrácia nástroja pomocou STa6000 alebo STpad

## Pripojenie STa6000/STpad

STa6000/STpad je možné pripojiť k ovládaču dvomi spôsobmi:

- Pripojenie STa6000

Pripojenie | Poznámky
--- | ---
Port COM | Pripojte adaptér USB na sériové rozhranie Atlas Copco k portu USB ovládača pomocou sériového kábla ACTA. Pripojte STa6000 k sériovému adaptéru pomocou kábla USB.
Ethernetový port | Pripojte ethernetový kábel medzi STa6000 a továrenský ethernetový port, resp. továrenskú sieť.

- Pripojenie STpad

Pripojenie | Poznámky
--- | ---
Port COM | Pripojte STpad k portu COM ovládača pomocou sériového kábla ACTA.
Ethernetový port | Pripojte ethernetový kábel medzi STa6000 a továrenský ethernetový port, resp. továrenskú sieť.

## Vykonanie kalibrácie QA pomocou STa6000 alebo STpad

1. Uistite sa, že nástroj je pripojený a priradený virtuálnej stanici na ovládači.

   Jednoduché programy uťahovania nie je možné použiť na účely kalibrácie. Uistite sa, že je vybratý program dávkovania.

2. V zobrazení Domov kliknite na kartu Nástroj. Potom kliknite na Kalibrácia QA a nastavte kalibráciu QA na Zap.

3. Vyberte virtuálnu stanicu, ku ktorej je pripojený nástroj, ktorý sa má kalibrovať, a vyberte typ pripojenia, ktorý sa má použiť (TCP portu COM).

   Upozorňujeme, že predvoleným portom pre komunikáciu je 4561

4. Pripojte STa6000/STpad k ovládaču a vyberte správnu virtuálnu stanicu.

5. Spustite kalibráciu z STa6000/STpad.

   STa6000/STpad vyžaduje informácie o ovládači vrátane informácií o nástroji a programe uťahovania.

6. Vykonajte uťahovanie. Keď kalibračné zariadenie zistí uťahovanie, vyžaduje z ovládača výsledok uťahovania.

7. Opakujte vyššie uvedený krok, kým sa nevykonajú všetky uťahovania v dávke.

   Po dokončení vytvorí STa6000/STpad správu a tiež vypočíta novú hodnotu kalibrácie pre nástroj.

8. Ak chcete odoslať novú hodnotu kalibrácie do ovládača, ktorý ju zasa zapíše do nástroja, v STa6000/STpad zvoľte Uložiť.

Ak sa program uťahovania počas kalibrácie zmení alebo sa aktualizuje sekvencia/dávka, kalibrácia sa ukončí.

Veľkosť dávky použitá na účely kalibrácie nie je obmedzená. Sta6000 však môže ako veľkosť dávky zobraziť iba dve číslice. Počítadlo na Sta6000 preto 100 prečíta ako 00.

Po dokončení kalibrácie vykonajte upevnenie a overte, či sú nové hodnoty správne.