# Messa a punto dell'estremità aperta

La funzione di regolazione dell'estremità aperta è disponibile per gli strumenti configurati con Gear Front Attachment (GFA) dell'estremità aperta.
La funzione calcola il rapporto di trasmissione reale dell'utensile e dell'estensione combinati, salvandolo nell'utensile.
La messa a punto richiede circa 2 minuti.

Quando la regolazione dell'estremità aperta viene completata, calibrare lo strumento con l'estensione dell'estremità aperta collegata.

## Eseguire la regolazione dell'estremità aperta

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Strumento. Quindi, selezionare lo strumento da regolare e accedere a Messa a punto estremità aperta.

2. Selezionare Esegui, quindi premere il grilletto sullo strumento.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo e tenere premuto il grilletto dello strumento fino al termine della regolazione dell'estremità aperta.

   - Se l'ottimizzazione dell'estremità aperta ha esito positivo, viene visualizzato un evento OK.

   - Se l'ottimizzazione dell'estremità aperta non ha esito positivo o il grilletto dello strumento viene rilasciato prima del completamento dell'ottimizzazione, viene visualizzato un evento NOK.