# オープンエンドの調整

オープンエンドの調節機能は、オープンエンドギアフロントアタッチメント（GFA）で構成されたツールで使用できます。
この機能は、ツールと延長を組み合わせた真のギア比を計算し、それをツールに保存します。
調整の実行には約2分かかります。

オープンエンドの調整が完了したら、オープンエンド延長を取り付けた状態でツールを校正する必要があります。

## オープンエンドの調整を行います。

1. ホームビューで、[ツール]タブを選択します。続いて、調整を行うツールを選択して、オープンエンド調節に移動します。

2. [実行]を選択し、ツールのトリガーを押します。

3. 画面上の指示に従って、オープンエンド調整が完了するまでツールトリガーを押し続けます。

   - オープンエンド調節が成功すると、OK　イベントが表示されます。

   - オープンエンド調節が成功しなかった場合、または調節が終了する前にツールトリガーが放された場合、NG イベントが表示されます。