# 공구 LED 구성

공구의 다른 LED 표시등은 사용 가능한 출력 신호 중 하나로 제어되도록 구성됩니다.

## 파란색 LED

파란색 LED는 구성한 시간 기간 동안 점등되거나 다음 조임 때까지 점등되도록 구성됩니다. 구성에서 선택된 신호에서 점등됩니다.

## 결과 표시등

결과 표시등은 LED가 조임 결과에서 어떻게 점등되고 얼마나 오랫동안 점등되는지를 결정합니다. 사전 구성된 패턴은 단축키 메뉴에서 선택됩니다. 이 패턴은 조임 결과의 조합일 수 있습니다.

결과 표시등 신호
신호 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 결과에 상관 없이 조임 후 활성화된 LED가 없습니다
녹색 | 결과 표시등이 선택되는 경우, 조임이 정확하게 종료되면(OK) 녹색등이 기본 신호가 됩니다.
빨간색:높음:노란색:낮음 | 조임이 잘못 종료되는 경우(NOK), 빨간색 LED는 최종 값이 너무 높음을 나타내고, 또는 노란색 LED는 값이 너무 낮음을 나타냅니다. 빨간색과 노란색은 동시에 점등될 수 있습니다(예를 들어 토크가 너무 높거나 각도가 너무 낮음).
빨간색:높음(우선사항):노란색:낮음 | 조임이 잘못 종료되는 경우(NOK), 빨간색 LED는 최종 값이 너무 높음을 나타내고, 또는 노란색 LED는 값이 너무 낮음을 나타냅니다. 빨간색과 노란색이 동시에 점등될 수 없습니다. 높고 낮은 값이 동시에 켜진 경우 빨간색만 켜집니다.
빨간색:NOK:노란색:낮음 | 빨간색 LED는 조임이 잘못 종료되었음(NOK)을 나타냅니다. 추가 노란색 LED는 값이 너무 낮을 경우에 표시될 수 있습니다.
빨간색:NOK | 빨간색 LED는 조임이 잘못 종료되었음(NOK)을 나타냅니다. 표시된 추가 LED가 없습니다.

## LED 링

LED 링은 LED가 조임 간에 어떻게 반응하는지를 결정합니다. LED 링은 세 개의 LED 램프 동그라미로 구성되어 있습니다. 빨간색 LED 동그라미 하나, 노란색 LED 동그라미 하나 및 녹색 LED 동그라미 하나. 각 동그라미에는 대기 신호 또는 점멸 신호가 있을 수 있습니다. 이는 LED 링에 연결할 수 있는 총 6개의 다른 신호를 제공합니다.

- 진행 중인 조임이 없고 제어하는 출력 신호가 활성화될 때에만 LED가 켜집니다.

- 최대 시간이 초과되면 시작되면 LED가 꺼집니다. 신호 유형이 이벤트일 경우에만 적용 가능합니다.

- 다음 조임이 시작되면 LED가 꺼집니다.

- 제어하는 출력 신호가 비활성화되면 LED가 꺼집니다. 신호 유형이 상태일 경우에만 적용 가능합니다.