# Åtkomst av styrenheten via LAN

Välj Inställningsmenyn och klicka på Redigera för att öppna fönstret Fabrik Ethernet-port. Där kan du ändra Ethernet-inställningarna.

Anslut nätverkskabeln till Factory Ethernet-porten och specificera sedan informationen som krävs antingen manuellt eller, om möjligt, använd informationen som tillhandahålls av DHCP-servern. Information som behövs är:

- IP-adress

- Subnet-mask

- Gateway

Den här informationen får du från den lokala systemadministratören.

När manuellt alternativ används, finns det manuella inställningar som kan användas för DNS-servrar.