# Čakanie na pokračovanie

Ak stupni uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania, prostredníctvom podsignálu Čakanie na pokračovanie, každý jednotlivý kanál zobrazuje, či súvisiaci stav čaká na pokračovanie vstupu.

Pre viac informácií pozri výstupný signál Čakanie na pokračovanie - 201.

Názov v SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Typ hodnoty | Počiatočný bit | Dĺžka | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleovský | 7 | 1 | 1 | 1