# Démarrer Outils - 10028

Le signal actif qui démarre l'outil (le mode de fonctionnement par défaut est le serrage). Dès que le signal devient inactif, l'outil doit s'arrêter. Utilisé en combinaison avec le signal Sélectionner Dévissage - 10029.

Nom dans SoftPLC : START_DRIVE_CONTINIOUS

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

Informations pertinentes

- Sélectionner Dévissage - 10029

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI