# Affichage des courbes synchronisées

La synchronisation des courbes antérieures à la version logicielle 3.5 n’est pas prise en charge.

Synchroniser et comparer des courbes

1. À l’écran Accueil, sélectionner l'onglet Rapports. Sur la gauche, Résultats est automatiquement sélectionné.

2. Dans la fenêtre Résultats, sélectionner Afficher tous les résultats.

3. Sélectionner les courbes à comparer en marquant l’icône des résultats correspondants. Une icône de courbe sélectionnée devient bleue.

   10 courbes au maximum peuvent être sélectionnées.

   Les résultats sans icône ne sont pas compatibles avec la synchronisation.

4. Sélectionner l’icône dans le coin supérieur droit pour ouvrir la vue de la courbe synchronisée. En sélectionnant l’icône , toutes les courbes de résultats sélectionnées seront décochées.

5. Dans la Vue Courbe des résultats sync, sélectionner la Méthode de synchronisation préférée dans le menu déroulant.

   Sélectionner les types de courbes avec les flèches dans le coin supérieur droit.

La Vue Courbe des résultats sync s’affiche ci-dessous :

Pointez et cliquez sur les éléments de l'image pour voir s'il existe plus d'informations :

Position | Description
--- | ---
1 | Sélectionner la méthode pour synchroniser les courbes et l’affichage de la méthode de synchronisation actuelle.
2 | Basculer entre les types de courbes disponibles. Les courbes suivantes sont disponibles : Couple/Temps Couple/Angle Angle/Temps Vitesse/Temps Vitesse/Angle Pente/Temps (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente) Pente/Angle (lorsque le programme de serrage est paramétrable pour réaliser une courbe de pente) Courant/Temps Courant/Angle
3 | Méthodes de zoom pour examiner plus en détail les sections des courbes. Sélectionner « + » pour effectuer un zoom avant, « - » pour effectuer un zoom arrière ou « icône carrée » pour rétablir le niveau de zoom par défaut. Il est également possible de zoomer sur une section spécifique en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé, en déplaçant la souris sur une section, et en relâchant le bouton droit de la souris. La zone à l'intérieur du rectangle dessiné définit la zone à afficher.
4 | Chaque résultat est représenté par un onglet, qui affiche l'heure à laquelle le serrage a été effectué. Une icône à gauche de chaque onglet reflète le résultat du serrage : Bleu : Serrage réussi Rouge : Échec du serrage Point d’exclamation : La courbe ne peut pas être affichée dans le graphique En cliquant sur l'icône, vous pouvez basculer entre les paramètres d'affichage suivants pour sa courbe : Afficher la courbe uniquement Afficher la courbe et les séparateurs d’étapes avec des limites ou restrictions disponibles Masquer la courbe
5 | Modifier la courbe principale de résultats. La courbe principale de résultats est utilisée comme référence et définira les valeurs de l’axe X. Une seule courbe peut être définie comme résultat principal. La première courbe sélectionnée (onglet le plus à gauche) est utilisée comme référence par défaut.
6 | Détails de serrage du résultat actuellement sélectionné.

## Méthodes de synchronisation

Les méthodes de synchronisation sont différentes stratégies pour synchroniser les courbes selon une valeur spécifique.

Les courbes peuvent être synchronisées, par exemple, par le couple de crête (couple le plus élevé atteint pour chaque courbe). Cela déplace toutes les courbes le long de l'axe X, jusqu'à ce que chaque courbe ait sa valeur de couple maximale exactement à la même position sur l'axe X.

Tous les résultats ultérieurs sont décalés sur l'axe X selon l'une des méthodes suivantes :

Méthode de synchronisation | Description
--- | ---
Néant | Valeur par défaut. Les courbes sélectionnées se sont pas synchronisées.
Crête / Couple Crête / Angle Crête / Vitesse Crête / Courant Crête / Pente | Toutes les courbes sont synchronisées vers la valeur de crête, c'est-à-dire décalées le long de l'axe X de sorte que les valeurs de crête se trouvent à la même position sur l'axe X que la valeur de crête du résultat principal.
Personnalisé / Couple Personnalisé / Angle Personnalisé / Vitesse Personnalisé / Courant Personnalisé / Pente | Toutes les courbes sont synchronisées vers une valeur fixe, décalée le long de l'axe X de sorte que la valeur fixe soit la même à la même position. La valeur fixe du résultat principal est utilisée comme point de référence sur l'axe X. Si la méthode de synchronisation Personnalisé est sélectionnée et qu’aucune des courbes ne comprend la valeur configurée, un point d’exclamation s’affiche dans le champ de la valeur personnalisée.

Si un résultat n'a pas de valeur de courbe correspondant à la méthode de synchronisation, il ne peut pas être synchronisé et sa courbe ne sera pas affichée. Il sera affiché avec un point d'exclamation.

Si aucune courbe ne peut être synchronisée, le message d’erreur « Synchronisation impossible » s’affiche.