# Konfigurera StepSync

Konfigurationen av synkroniseringsreferensen och alla synkroniseringsdelar måste fyllas i innan du utför harwareinställningen.

## Konfigurera synkroniseringsreferensen

1. Välj meny Controller (Styrenhet) och välj sedan fliken StepSync.

2. I avsnittet StepSync väljer du No Sync

   Fönstret Step Sync-läget visas.

3. Välj Sync Reference (Synkroniseringsreferens)

   Fönstret Step Sync Mode (Step Sync-läget) visas.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i StepSync-konfigurationen, vilket är en förenklad version av den vanliga Power Focus 6000 GUI.

## AktiverarStepSync

För att StepSync ska fungera måste den aktiveras i Sync Referens. Det finns två sätt för att aktivera StepSync:

1. Ställ in I/O-signalen Aktivera operation (10055) till Hög eller

2. I Syncreferens, gå till Configurations (Konfigurationer), sen till fliken General Virtual Station (Allmän virtuell station) och klicka på Edit (Redigera) för den aktuella konfigurationen. Sedan i fältet Fixtured Stations (Stationer för fixturmontering) , sätt in Auto Enable (Autoaktivering) på Always (Alltid).

Om StepSync inte har aktiverats, kommer användaren att se ett felmeddelande vid körning med "Unable to start, enable signal is low” (”Det går inte att starta, aktiveringssignal är låg”)

## Konfigurera syncdel

1. Välj meny Controller (Styrenhet) och välj sedan fliken StepSync.

2. I avsnittet StepSync väljer du No Sync

   Fönstret Step Sync-läget visas.

3. Välj Sync Member (Syncdel

   Fönstret Step Sync Mode (Step Sync-läget) visas.

4. I fältet Channel (kanal) ställ in kanalnumret för Sync-delen genom att välja kanalnumret. Välj sedan lämplig kanal för Syncdelen

   Kanalnumren för Sync-delarna i samma inställning måste vara unika.

5. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i Syncdel-konfigurationen, som endast visar synkroniseringsdelens kanalnummer

## Växlar tillbaka till vanligt Power Focus 6000-läge (avslutar StepSync)

1. Välj meny PF6 FlexSystem och välj sedan fliken StepSync.

2. I avsnittet StepSync väljer du Sync Reference (Sync Referens)

   Fönstret Step Sync-läget visas.

3. Välj No Sync

   Fönstret Step Sync Mode (Step Sync-läget) visas.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten rebbotar och bootar i den vanliga konfigurationen.