# ソースバッチシーケンス

ソースバッチ構成は、ソースメニューのバッチオプションにあります。

コントローラーは、識別子号または識別子文字列のいずれかに基づいて、バッチシーケンスを選択するように構成できます。

入力 | 説明
--- | ---
ID 番号 | この番号は、アクセサリーから、または外部の制御エンティティからくる正の整数でなければなりません。
識別子文字列 | この文字列は、ASCII 文字セットで構成され、スキャナーから、または外部の制御エンティティからことがあります。
ソケットセレクタ | 1 つ以上のソケットセレクターの使用。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

本セクション内

- ソースバッチの作成
- バーコード文字列を読み込む有効位置の構成
- 識別子文字列の組み合わせ