# Configuration du démarrage à distance

Il est possible de démarrer un serrage à distance à partir d'un accessoire tant sur les configurations à coffret unique que sur les configurations multi-coffrets. Le commutateur d'activation du démarrage à distance se trouve sur le panneau de connecteurs situé derrière la porte d'accès avant du coffret.

Dès lors que l'on utilise le démarrage à distance, il est impératif de mettre en œuvre une solution d'arrêt d'urgence pour des raisons de sécurité. Pour plus de renseignements à propos de l'arrêt d'urgence, voir Arrêt d'urgence (EM Stop) dans la notice d'utilisation du POWER FOCUS 6000.

Lorsque l'on utilise un outil équipé d'une commande de sécurité d'un type quelconque (tel qu'un bouton de démarrage de gâchette ou un levier de sécurité), il est impératif de désactiver le démarrage à distance en plaçant le commutateur sur Arrêt. Ceci permet de faire en sorte qu'il ne soit pas possible de shunter la fonction de sécurité intégrée à l'outil.

Informations pertinentes

- Coffret unique sans bouton d'arrêt d'urgence