# Configuración de StepSync

La configuración de Sync Reference y de todos los Sync Members se debe completar antes de realizar la configuración del hardware.

## Configurar Sync Reference

1. Seleccione el menú Controlador y seleccione la pestaña StepSync.

2. En la sección StepSync, seleccione No Sync

   Aparece la ventana Modo Step Sync Mode.

3. Seleccione Sync Reference

   Se cierra la ventana Modo Step Sync Mode.

4. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración StepSync, que es una versión simplificada de la GUI Power Focus 6000 normal.

## Activar StepSync

Para que StepSync funcione, debe activarse en Sync Reference. Existen dos maneras de activar StepSync:

1. Cambie la señal E/S de Activar funcionamiento (10055) a Alta, o

2. En Sync reference, vaya a Configuraciones, después a la pestaña Estación virtual general y haga clic en Editar para la configuración en cuestión. A continuación, en el campoEstaciones fijas, cambie Activar auto. a Siempre.

Si no se ha activado StepSync, durante el tiempo de ejecución el usuario recibirá un mensaje de error indicando «Imposible iniciar, señal de activación baja.»

## Configurar Sync Member

1. Seleccione el menú Controlador y seleccione la pestaña StepSync.

2. En la sección StepSync, seleccione No Sync

   Aparece la ventana Modo Step Sync Mode.

3. Seleccione Sync Member

   Se cierra la ventana Modo Step Sync Mode.

4. En el campo Canal, ajuste el número de canal para el Sync Member seleccionando el número de canal. A continuación seleccione el canal apropiado para el Sync Member.

   Los números de canal de los Sync Members en la misma configuración deben ser únicos.

5. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración Sync Member, la cual solo mostrará el número de canal del Sync Member.

## Volver al modo Power Focus 6000 normal (salir de StepSync)

1. Seleccione el menú PF6 FlexSystem y seleccione la pestaña StepSync.

2. En la sección StepSync, seleccione Sync Reference

   Aparece la ventana Modo Step Sync Mode.

3. Seleccione No Sync

   Se cierra la ventana Modo Step Sync Mode.

4. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración normal.