# 目標角度制限

ターゲット角度限度が設定されていると、締め付け時にナットが必要角度回転されているかを監視できます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
角度限界 | 角度を監視する締め付けセクションを度で選択します。 オフ: 範囲が確認されていません。 ランダウン完了から：監視ウィンドウは、ランダウン完了トルクに達した時から設定します。 トルクから：監視ウィンドウは、指定のトルク値に達した時から設定します。トルクは、[ランダウン]完了トルクより大きくなければなりません。 最初のターゲットから：最初のターゲットに達したときから監視を設定します。TurboTight が選択されると、このオプションは使用できません。 自動：角度監視制限値は、コントローラによって自動的に計算されます 手動：角度監視制限値は、手動で入力します。 | オフ
<From torque> | 角度範囲が設定されている場所からのトルク値 |
<From torque> | 角度範囲が設定されている場所からのトルク値 | ターゲットトルクの 75%
最小角度 | 低角度範囲の角度値 | 90°
最大角度 | 高角度範囲の角度値 | 720°
最短時間 | ステップの最短時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 10 ms TurboTight　の場合：0 ms
最長時間 | ステップの最長時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 1000 ms TurboTight　の場合：40 ms

ターゲットがトルクであれば、位置 1 ～ 4 が有効です。ターゲットが角度であれば、位置 5 ～ 6 が有効です。

パラメーター測定角度は別の値にすることができます。使用する締め付けプログラムに対して角度監視をオンにすると、パラメーターのみ使用可能になります。デフォルトでは、角度は最大角度値で測定されます。パラメーターの可能な値は、以下の表に記載されています。

名前 | 説明
--- | ---
ピークトルク時の値 | 最大トルク値で角度を測定します。
最大角度値 | 締め付け時の最大角度を測定します。
シャットオフ時の値 | ブレークステップに入る前に、最後の角度値を測定します。