# 设置 StepSync（硬件）

请注意，软件配置需要在硬件设置完成之前进行，以避免可能的设置冲突。

StepSync 功能允许连接多个 POWER FOCUS 6000，以便运行同步拧紧。

1. 确保已正确配置每个控制器（有关更多信息，请参见 StepSync 配置）。

2. 使用一条 Power Focus 6000 菊链电缆将 Sync Reference COM 端口 B 连接到第一个 Sync Member 的 COM 端口 A。

3. 使用另一条 PF6000 菊链电缆将第一个 Sync Member 的 COM 端口 B 连接到第二个 Sync Member 的 COM 端口 A。对所有后续控制器执行相同操作。

   StepSync 系统最多可配置 5 个 Sync Member。

A | Sync Reference | D | 连接到 COM 端口 A
B | Sync Member | E | Power Focus 6000 菊链电缆
C | 连接到 COM 端口 B |  |

相关信息

- 配置 StepSync