# ST kľúč

STwrench je spojený s ovládačom prostredníctvom bezdrôtového spojenia a je nakonfigurovaný prostredníctvom ovládača GUI alebo webového GUI.

Konfigurácia STwrench prebieha v menu uťahovanie, rovnakým spôsobom ako iné stratégie uťahovania.

STwrench má rýchlu jednotku zálohovania (RBU - Rapid Backup Unit). RBU definuje funkcie kľúča a ukladá programy uťahovania. Ovládač momentálne podporuje len RBU s typom produkcia.

STwrench koncový nástroj(objímka) zahŕňa RFID ZNAČKU s programovateľným číslom. Tento kľúč používa čísla na automatické rozoznávanie nástroja, a ktorý program sa bude používať. RFID ZNAČKA taktiež ukladá koeficient korekcie uťahovacieho momentu a uhla.

STwrench má viacero programov tak na vykonávanie uťahovania ako aj na kontrolu kvality.

STwrench podporuje len programy uťahovania, ktoré sú podporované nástrojom (Kľúč - výroba a Kľúč - kvalita).

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

V tejto sekcii

- STwrench spúšťacie parametre stupňa
- STwrench parametre stupňa zaskrutkovania
- STwrench parametre stupňa uťahovania
- STwrench uvoľňovanie
- Parametre stupňa zastavenie STwrench