# Elenco risultati non OK

Messaggio di errore | Descrizione | Posizione interfaccia grafica
--- | --- | ---
Errore centralina | Errore driver interno o perdita driver rilevata. | N.D.
Riserraggio | Tentativo di serrare un bullone già serrato. | Parametri di serraggio (Modifica) > Rilevamento riserraggio
Coppia avvio morbido sopra max | Coppia avvio graduale oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 1) Avvio graduale > Coppia max
Coppia autofiletto sopra max | Coppia autofiletto oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Autofiletto > Coppia max
Coppia autofiletto sotto min | Coppia autofiletto sotto il limite minimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Autofiletto > Coppia min
Limite coppia di sicurezza basso | Valore di coppia calcolato automaticamente per garantire che il sensore di coppia sia montato correttamente. | N.D.
Coppia di serraggio sopra max | Coppia avvitamento oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Limiti coppia di avvitamento > Coppia max
Angolo di serraggio sopra max | Angolo avvitamento oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Limiti angolo di avvitamento > Angolo max
Tempo di serraggio ha superato limite tempo max | Durata di avvitamento oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Limiti angolo di avvitamento > Durata max
Limite tempo serraggio sotto min | Durata di avvitamento inferiore al livello minimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Limiti angolo di avvitamento > Durata min
Coppia di serraggio sotto min | Coppia di avvitamento sotto il livello minimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Limiti coppia di avvitamento > Coppia min
Angolo di serraggio sotto min | Angolo di avvitamento sotto il livello minimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Limiti angolo di avvitamento > Angolo min
Coppia passaggio finale sopra max | Coppia fase finale oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Fase finale > Limiti coppia manuali > Coppia max
Angolo passaggio finale sopra max | Angolo fase finale oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Fase finale > Angolo max
Coppia passaggio finale sotto min | Coppia fase finale sotto il livello minimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Fase finale > Limiti coppia manuali > Coppia min
Angolo passaggio finale sotto min | Angolo fase finale sotto il livello minimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Fase finale > Angolo max
Tempo max avvitatura scaduto | Limite tempo di serraggio superato. | [Multistep] Programmi di serraggio (Modifica) > Dipende dalla fase [Altri programmi di serraggio]: parametro fisso impostato su 30 secondi
Perdita grilletto | Il grilletto dello strumento è stato rilasciato prima del raggiungimento del target. | [Multistep]: rilascio grilletto prima del raggiungimento del target della fase di serraggio [Altri programmi di serraggio]: il rilascio del grilletto prima della fase di serraggio è completato
Antiscivolo | La bussola è scivolata fuori dal dado. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Parametri di serraggio > Tempo di rilevamento scivolamento
Target raggiunto prima della fase finale | Coppia target raggiunta prima della fase finale nel programma di serraggio. | Coppia target
Coppia dopo visualizzazione sotto min | Coppia post visualizzazione sotto il livello minimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Coppia post visualizzazione > Coppia min
Coppia dopo visualizzazione sopra max | Coppia post visualizzazione oltre il livello massimo. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Coppia post visualizzazione > Coppia max
Intervallo della coppia dopo la visualizzazione non raggiunto | Intervallo coppia dopo visualizzazione non raggiunto. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 2) Coppia post visualizzazione > Durata coppia min
Intervallo di compensazione coppia non raggiunto | Angolo intervallo di compensazione coppia prima che venga raggiunta la fine dell'avvitamento. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Compensazione coppia > Punto di compensazione coppia
Superamento movimento utensile | Lo strumento è stato spostato oltre i limiti dell'angolo impostati. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 1) Compensazione TrueAngle (On); limiti di spostamento strumento > Positivo/negativo
Errore di monitoraggio della corrente | Errore monitoraggio corrente. | Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 1) Monitoraggio corrente (On)
Fase finale superiore al limite di tempo max |  | [TurboTight] Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Fase finale > Tempo max
Fase finale inferiore al limite di tempo min |  | [TurboTight] Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Fase finale > Tempo min
Limite tempo TurboTight superato | Limite tempo TurboTight superato. | [TurboTight] Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) Fase finale > Tempo max
Monitoraggio sottotesta elevato | Solo avvitatore. Il monitor ha rilevato il superamento del valore sottotesta. | Parametri di serraggio (Modifica) > Fase di avvitamento (Fase 2) Avvitamento completo > Coppia avvitamento completa
Nessuna coppia residua | Solo avvitatore. La coppia residua è al di sotto della soglia. | [TurboTight] + [TensorPulse] Parametri di serraggio (Modifica) > (Fase 3) > Parametri di serraggio > Fattore di correlazione coppia residua
Sovravelocità | Solo avvitatore. Impossibile misurare il giroscopio dell'avvitatore a causa della velocità elevata. | N.D.