# ST セレクタ

ST セレクタはツールアクセサリです。ツール上にインストールされ、ツールアクセサリバスに接続されます。小型ディスプレイ、2 つの入力ボタンおよび出力 LED を備えています。

## ディスプレイ

ディスプレイは、一度に 1 件の情報を表示し、すべてのページに別のプリセット項目を表示するように構成できる 4 つの異なるページがあります。

パラメータ | 説明
--- | ---
ページ 1 | リストから表示するメッセージを選択します： 最終トルク 最終角度 バッチカウント 残りのバッチ 一般的な IO 1 一般的な IO 2 一般的な IO 3 一般的な IO 4 一般的な IO 5 一般的な IO 6 一般的な IO 7 一般的な IO 8 一般的な IO 9 一般的な IO 10 選択された締め付けプログラム 選択バッチシーケンス ID 目標トルク ターゲット／最終トルク
ページ 2
ページ 3
ページ 4

## スイッチ時間

パラメータ | 説明
--- | ---
スイッチ時間 | 次のメッセージが表示される前に 1 つのメッセージを表示する時間を選択します。

## ボタン

2 つのボタンを、表示された情報に基づいて作用するように構成して、リスト表示した項目を移動するのに用いることができます。

パラメータ | 説明
--- | ---
左ボタン | ショートカットメニューから 1 つの操作を選択します。
右ボタン | ショートカットメニューから 1 つの操作を選択します。

## ステータス LED

ステータス LED を有効化または無効化することができます。

パラメータ | 説明
--- | ---
結果 LED の有効化 | 所望するオンまたはオフのラジオボタンを選択します。
追加 LED の有効化 | 所望するオンまたはオフのラジオボタンを選択します。

結果 LED は、赤、緑、黄色であり、主要なツールの LED と同じ情報を示します。

2 つの追加 LED は、バッチ OK とバッチシーケンス OK を表示できます。これらの両方の LED は、次の締め付けでオフになります。